Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > Ha a nyomat halvány vagy a színek nem megfelelően jelennek meg > A nyomtatófej tisztítása

### A nyomtatófej tisztítása

Ha hiányoznak vonalak vagy fehér csíkok jelennek meg a kinyomtatott fúvókaellenőrző-mintán, tisztítsa meg a nyomtatófejet. A tisztítás megszünteti a fúvóka eltömődését, és helyreállítja a nyomtatófej állapotát. A nyomtatófej tisztítása tintát fogyaszt, ezért csak szükség esetén tisztítsa meg a fejet.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír

Ha rákattint a Tisztítás (Cleaning) gombra a fúvókaellenőrző minta nyomtatása után megjelenő Minta ellenőrzése (Pattern Check) párbeszédpanelen, a nyomtató elindítja a nyomtatófej-tisztítást. Töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába, majd lépjen a 3. lépés (3)-as pontjához.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Lásd: A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows).

1. Tisztítsa meg a nyomtatófejet.

(1) Kattintson a Karbantartás (Maintenance) füre.

(2) Kattintson a Tisztítás (Cleaning) gombra.

Amikor a [Power] (Tápellátás) lámpa elkezd zölden villogni, a nyomtató elkezdi a nyomtatófej tisztítását.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej tisztításának befejeződéséig. Ez körülbelül 1 percet vesz igénybe.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az Ellenőrző minta nyomtatása (Print Check Pattern) gombra.

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásra kerül.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a fúvóka-ellenőrző minta nyomtatásának befejeződéséig.

1. Vizsgálja meg a kinyomtatott fúvókaellenőrző mintát.

Lásd: A fúvókaellenőrző minta kiértékelése.

Megjegyzés Ha a probléma a nyomtatófej kétszeri tisztítása után sem szűnik meg, hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását. Lásd: A nyomtatófej fokozott tisztítása.

Ha rákattint a Tisztítás (Cleaning) gombra a fúvókaellenőrző minta nyomtatása után megjelenő Minta ellenőrzése (Pattern Check) párbeszédpanelen, a nyomtató elindítja a nyomtatófej-tisztítást. Töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába, majd lépjen a 3. lépés (3)-as pontjához.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility párbeszédpanelt.

Lásd: A Canon IJ Printer Utility segédprogram megnyitása (Macintosh).

1. Tisztítsa meg a nyomtatófejet.

(1) Válassza a legördülő menü Tisztítás (Cleaning) elemét.

(2) Kattintson a Tisztítás (Cleaning) gombra.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

Amikor a [Power] (Tápellátás) lámpa elkezd zölden villogni, a nyomtató elkezdi a nyomtatófej tisztítását.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej tisztításának befejeződéséig. Ez körülbelül 1 percet vesz igénybe.

Megjegyzés Ha rákattint a Kezdeti elemellenőrzés (Initial Check Items) gombra, megjelenítheti a tisztítás előtt ellenőrzendő elemeket.

(4) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az Ellenőrző minta nyomtatása (Print Check Pattern) gombra.

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásra kerül.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a fúvóka-ellenőrző minta nyomtatásának befejeződéséig.

1. Vizsgálja meg a kinyomtatott fúvókaellenőrző mintát.

Lásd: A fúvókaellenőrző minta kiértékelése.

Megjegyzés Ha a probléma a nyomtatófej kétszeri tisztítása után sem szűnik meg, hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását. Lásd: A nyomtatófej fokozott tisztítása.

A lap tetejére