Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Berbagai Metode Pencetakan > Mengeset Pinggir Penstapleran

# Mengeset Pinggir Penstapleran

Prosedur untuk mengeset arah penstapleran dan kelebaran pinggir penstapleran adalah sebagai berikut:

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Tentukan sisi yang akan distapler

   Periksa posisi pinggir penstapleran dari Sisi Stapler pada tab Pengesetan Halaman.
   Pencetak menganalisa setelan Orientasi dan Tata Letak Halaman, dan memilih posisi penstapleran terbaik secara otomatis. Jika Anda ingin mengubah setelan, pilih dari daftar.

3. Set kelebaran pinggir

   Jika perlu, klik Tentukan Pinggir... dan set kelebaran pinggir penstapleran, dan kemudian klik OK.

4. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Pengesetan Halaman.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, data dicetak dengan sisi stapler dan pinggir yang ditentukan.

Penting

- Sisi Stapler dan Tentukan Pinggir... tampak menjadi keabu-abuan dan tidak tersedia ketika:

  - Pencetakan Poster atau Pencetakan Buku dipilih untuk Tata Letak Halaman.

  - Pencetakan Berskala dipilih untuk Tata Letak Halaman (Jika Pencetakan Dupleks juga dipilih, hanya Sisi Stapler yang dapat dipilih).

  - Kotak centang Pencetakan Tanpa Tepi ditandai (Jika Pencetakan Dupleks juga dipilih, hanya Sisi Stapler yang dapat dipilih).

Atas halaman