Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Pulizia dell'interno della stampante

# Pulizia dell'interno della stampante

La funzione di pulizia della lastra inferiore consente di evitare che si verifichino sbavature sul retro di un foglio di carta. Eseguire la pulizia della lastra inferiore prima di procedere a una stampa fronte/retro.
Eseguire inoltre la pulizia della lastra inferiore se sulla pagina stampata si presentano sbavature di inchiostro non provocate dai dati di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della lastra inferiore:

## Pulizia della lastra inferiore

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning) sulla scheda Manutenzione (Maintenance)

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning).

3. Caricare la carta nella stampante

   Come indicato nella finestra di dialogo, piegare a metà in senso orizzontale il foglio di carta comune in formato A4 o Letter, quindi aprire il foglio.
   Caricare la carta nel vassoio posteriore in senso verticale con la cima della piegatura rivolta verso il basso.

4. Eseguire la pulizia della lastra inferiore

   Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su Esegui (Execute).
   La pulizia della lastra inferiore viene avviata.

Inizio pagina