Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Apéndice > Precauciones de seguridad

# Precauciones de seguridad

Lea atentamente las advertencias y precauciones de seguridad que contiene este manual para usar la impresora en condiciones de plena seguridad. No intente usarla de un modo que no esté descrito en este manual. Podría provocar un accidente, incendio o descarga eléctrica inesperada.

Advertencia Si ignora cualquiera de estas precauciones de seguridad, podría provocar descargas eléctricas, un incendio o daños en la impresora.

> Elección del emplazamiento | No coloque la impresora cerca de líquidos inflamables, como alcohol o disolventes.
> Fuente de alimentación | No intente nunca enchufar, ni desenchufar, la impresora a la fuente de alimentación con las manos húmedas.
> Empuje siempre el enchufe del equipo en la toma de corriente hasta el final.

> No dañe, modifique, estire, doble o retuerza excesivamente el cable de alimentación. No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación.

> No enchufe nunca la impresora a una toma de corriente compartida con otros equipos (prolongador, adaptador de 2 o 3 tomas, etc.).

> No use la impresora si el cable de alimentación eléctrica está enrollado o tiene nudos.
> Si detecta humo, olores extraños o ruidos poco frecuentes donde esté la impresora, desenchúfela de la toma de corriente inmediatamente y avise al servicio técnico.

> Desenchufe periódicamente la impresora y utilice un paño seco para limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el enchufe y en la toma de corriente. Si la impresora se coloca en un lugar con mucho polvo, humo o humedad, el polvo que se acumula en el enchufe absorbe la humedad, lo que puede hacer que falle el aislamiento y se produzca un incendio.

> En caso de tormenta, desconecte la impresora de la fuente de alimentación y no la utilice. Si la impresora permanece enchufada, podría dar lugar a un incendio, descargas eléctricas o estropearse, dependiendo de la tormenta.
> Use el cable de alimentación suministrado con la impresora.
> Limpieza de la impresora |

> Utilice un paño húmedo para limpiar la impresora. No utilice materiales inflamables como alcohol, benceno o disolventes.

> Si los líquidos inflamables entran en contacto con los componentes eléctricos del interior de la impresora, podrían producirse descargas eléctricas o un incendio.

> Antes de limpiar la impresora, desenchúfela de la toma de corriente. Si se enciende accidentalmente durante la limpieza, el usuario o la impresora podrían sufrir daños.
> Mantenimiento de la impresora | No intente desmontar ni modificar la impresora. Dentro de la misma, no hay componentes que el usuario pueda reparar. La impresora contiene componentes de alta tensión. No realice ninguna tarea de mantenimiento que no esté descrita en esta guía.
> Actividades cerca de la impresora | No use sprays inflamables cerca de la impresora. Si el spray entrara en contacto con los componentes eléctricos del interior de la impresora, podrían producirse descargas eléctricas o un incendio.

Precaución Puede provocar daños tanto al usuario como a la impresora si ignora cualquiera de estas precauciones de seguridad.

> Elección del emplazamiento | No instale la impresora sobre una superficie inestable o que esté expuesta a excesivas vibraciones.
> No instale la impresora en lugares húmedos o expuestos al polvo o a la luz directa del sol, cerca de una fuente de calor o al aire libre. Para evitar el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, instale la impresora en un lugar en el que la temperatura ambiente oscile entre 5 y 35 °C (41 y 95 °F) y el nivel de humedad relativa esté entre 10 y 90 % (sin condensación).
> No coloque la impresora sobre una moqueta o una alfombra gruesa.
> No coloque la parte posterior de la impresora pegada a la pared.
> Fuente de alimentación |

> Jamás desenchufe el equipo tirando del cable.

> No use alargadores.

> Asegúrese de que el área que rodea la toma de corriente esté despejada en todo momento para que el cable de alimentación eléctrica se pueda desenchufar fácilmente si fuera necesario.

> Actividades cerca de la impresora | No ponga las manos ni los dedos en la impresora mientras esté imprimiendo.
> Cuando traslade la impresora, agárrela por ambos extremos.
> No coloque ningún objeto sobre la impresora.
> No ponga objetos de metal (clips, grapas, etc.) ni recipientes con materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.) sobre la impresora.
> Si cualquier objeto extraño (metálico o líquido) cayera dentro de la impresora, desenchufe el cable de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio técnico.
> No transporte ni guarde la impresora inclinada, en vertical o al revés, ya que se podría derramar la tinta y causar daños a la impresora.
> Cartuchos FINE (cartuchos de tinta) | Mantenga los cartuchos FINE (cartuchos de tinta) fuera del alcance de los niños. Si la tinta se introduce accidentalmente en la boca, se chupa o ingiere, se debe enjuagar la boca o beber un par de vasos de agua. Si se produce irritación o alguna molestia, consulte inmediatamente con un médico.
> Si la tinta entra en contacto con los ojos, aclárelos con agua de forma inmediata. Si la tinta entra en contacto con la piel, lávela con agua y jabón inmediatamente. Si persiste la irritación en los ojos o la piel, consulte con un médico de forma inmediata.
> No agite los cartuchos FINE (cartuchos de tinta). Al hacerlo, la tinta podría derramarse y manchar la ropa o el área circundante.

> Nunca toque los contactos eléctricos ni los inyectores del cabezal de impresión de un cartucho FINE (cartucho de tinta) después de imprimir.

> Las piezas metálicas pueden estar muy calientes y causar quemaduras.

> No tire los cartuchos FINE (cartuchos de tinta) al fuego.
> No intente desmontar ni modificar los cartuchos FINE.
> No manipule los cartuchos FINE con brusquedad, por ejemplo, aplicándoles excesiva presión o tirándolos.

> No aclare ni limpie los cartuchos FINE.

> Una vez instalados los cartuchos FINE, no los extraiga si no es necesario.

Nota sobre la colocación de la impresora cerca de otros dispositivos eléctricos como lámparas fluorescentes

Coloque la impresora como mínimo a 5,91 pulgadas / 15 cm de otros dispositivos eléctricos como lámparas fluorescentes. Si la impresora se coloca más cerca, quizás no pueda funcionar correctamente debido a los ruidos de los fluorescentes.

Cuando desconecte la alimentación

Cuando desconecte la impresora, pulse siempre el interruptor de alimentación y asegúrese de que la luz de encendido (en verde) se apaga. Si desconecta el enchufe de la toma de corriente cuando la luz de encendido está iluminada o parpadea, el cabezal de impresión no quedará protegido y es posible que no pueda imprimir con posterioridad.

Principio de página