Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi stiftemarg

# Angi stiftemarg

Fremgangsmåten for å angi stifteretning og bredden på stiftemargen er som følger:

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Angi hvilken side som skal stiftes

   Kontroller plasseringen av stiftemargen fra Stifteside (Staple Side) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup).
   Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk den beste stifteposisjonen. Hvis du vil endre innstillingen, velger du fra listen.

3. Angi margbredden

   Om nødvendig, klikker du på Angi marg... (Specify Margin...) og angir eventuelt bredden på stiftemargen. Deretter klikker du på OK (OK).

4. Fullfør innstillingene

   Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup).
   Dataene skrives ut med den angitte stiftesiden og margen.

Viktig!

- Stifteside (Staple Side) og Angi marg... (Specify Margin...) er nedtonet og utilgjengelige når:

  - Plakatutskrift (Poster Printing) eller Hefteutskrift (Booklet Printing) er valgt for Sideoppsett (Page Layout).

  - Skalert utskrift (Scaled Printing) er valgt for Sideoppsett (Page Layout) (hvis Dupleksutskrift (Duplex Printing) også er valgt, kan bare Stifteside (Staple Side) velges).

  - Det er merket av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) (hvis Dupleksutskrift (Duplex Printing) også er valgt, kan bare Stifteside (Staple Side) velges).

Øverst på siden