Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Fraca ou as Cores Estão Incorretas > Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão

### Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão

Se a qualidade da impressão não melhorar após a limpeza padrão da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão. A limpeza profunda da cabeça de impressão consome mais tinta do que a limpeza padrão da cabeça de impressão; portanto, limpe profundamente a cabeça de impressão somente quando for necessário.

1. Verifique se a alimentação está ligada.

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da Impressora (Printer Properties).

Consulte Abertura da caixa de diálogo Propriedades da impressora (Printer Properties) (Windows).

1. Limpe profundamente a cabeça de impressão.

(1) Clique na guia Manutenção (Maintenance).

(2) Clique em Limpeza Profunda (Deep Cleaning).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em Executar (Execute).

Nota Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a limpeza profunda.

(4) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

A impressora iniciará a limpeza profunda da cabeça de impressão quando o indicador luminoso [Power] (Alimentação) começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza profunda da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 1 ou 2 minutos.

1. Para verificar as condições da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor.

Nota Se o problema não for resolvido, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão novamente. Se isso não resolver o problema, a tinta pode ter acabado. Substitua o Cartucho FINE por um novo. Consulte Substituindo um Cartucho FINE.

1. Verifique se a alimentação está ligada.

1. Abra a caixa de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Abrindo o Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Limpe profundamente a cabeça de impressão.

(1) Verifique se a opção Limpeza (Cleaning) está selecionada no menu pop-up.

(2) Clique em Limpeza Profunda (Deep Cleaning).

(3) Confirme a mensagem exibida e clique em OK.

A impressora iniciará a limpeza profunda da cabeça de impressão quando o indicador luminoso [Power] (Alimentação) começar a piscar em verde.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza profunda da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente 1 ou 2 minutos.

Nota Clique em Verificação Inicial dos Itens (Initial Check Items) para exibir os itens que você precisa verificar antes de executar a limpeza profunda.

1. Para verificar as condições da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação de ejetor.

Consulte Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor.

Nota Se o problema não for resolvido, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão novamente. Se isso não resolver o problema, a tinta pode ter acabado. Substitua o Cartucho FINE por um novo. Consulte Substituindo um Cartucho FINE.

Topo da página