Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Čištění vnitřku tiskárny

# Čištění vnitřku tiskárny

Funkce čištění spodní desky umožňuje předcházet rozmazaným inkoustovým skvrnám na zadní straně papíru. Před použitím funkce oboustranného tisku je vhodné provést čištění spodní desky.
Čištění spodní desky proveďte také v případě, že se na vytištěných stránkách objeví rozmazaný inkoust z jiného zdroje, než jsou tištěná data.

Při čištění spodní desky postupujte takto:

## Čištění spodní desky

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Klepněte na tlačítko Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning) na kartě Údržba (Maintenance)

   Otevře se dialogové okno Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning).

3. Vložte papír do tiskárny

   Podle pokynů v dialogovém okně přeložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter podél vodorovné osy a opět jej rozložte.
   Do zadní přihrádky vložte papír orientovaný na výšku vnitřní stranou nahoru.

4. Proveďte čištění spodní desky

   Zkontrolujte, že tiskárna je zapnutá a klepněte na tlačítko Provést (Execute).
   Spustí se čištění spodní desky.

Začátek stránky