Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję pozwalającą na wymianę kasety

# Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję pozwalającą na wymianę kasety

- Kwestia 1: czy dioda lampy zasilania jest zgaszona?

  Sprawdź, czy dioda lampy zasilania świeci się na zielono.

  Pojemnik na kasety typu FINE nie przesunie się przy włączonym zasilaniu. Jeśli dioda lampy zasilania jest wyłączona, zamknij przednią pokrywę i włącz drukarkę.

  Jeśli lampa zasilania mruga na zielono, trwa inicjalizacja drukarki. Poczekaj na to, aż dioda lampy zasilania przestanie mrugać i zacznie świecić ciągłym światłem, i otwórz ponownie przednią pokrywę.

- Kwestia 2: Czy dioda lampy alarmowej mruga?

  Zamknij przednią pokrywę, policz liczbę mrugnięć diody lampy Alarm, wykonaj czynności niezbędne do rozwiązania błędu i otwórz ponownie przednią pokrywę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania błędów, przejdź do części Dioda lampy alarmowej mruga na pomarańczowo.

- Kwestia 3: Czy przednia pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut?

  Jeśli przednia pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt na kasety typu FINE przesunie się na prawo. Zapobiega to wysychaniu głowicy druku. Aby uchwyt z powrotem przesunął się na lewo, zamknij i otwórz przednią pokrywę.

- Kwestia 4: czy drukarka była intensywnie eksploatowana przez dłuższy czas?

  Zamknij przednią pokrywę, poczekaj chwilę i otwórz ją ponownie.

  Jeśli drukarka była ciągle eksploatowana przez dłuższy czas, głowica druku może się przegrać. Drukowanie zostanie zatrzymane w celu ochrony głowicy druku.

uwaga

- Otwarcie przedniej pokrywy w trakcie wydruku spowoduje przesunięcie uchwytu na prawo. Zamknij przednią pokrywę i otwórz ją ponownie po zakończeniu drukowania.

Góra strony