고급 가이드 > 문제 해결 > 용지가 올바르게 공급되지 않는 경우

# 용지가 올바르게 공급되지 않는 경우

- 점검 1: 용지를 로드할 때 다음 사항을 확인합니다.

  - 둘 또는 그 이상의 용지를 로드할 때 로드하기 전에 용지의 가장자리를 맞추십시오.

  - 둘 또는 그 이상의 용지를 로드할 때 용지 더미는 용지 받침대 로드 제한을 넘지 않도록 해야 합니다.

    그러나 용지 종류나 기타 환경 조건(온도나 습도가 너무 낮거나 높은 환경)에 따라 최대 로드 제한을 다 채울 경우 용지 공급이 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다. 이 경우에 한번에 로드하는 용지 매수를 용지 받침대 로드 한계의 절반 이하로 줄이십시오.

  - 용지를 인쇄 방향과 관계 없이 항상 세로 방향으로 로드하십시오.

  - 용지를 로드할 때 인쇄면이 위로 향하게 하여 용지를 로드합니다. 용지 더미를 뒷면 트레이의 오른쪽에 맞추고 용지 더미 왼쪽 가장자리에 닿도록 용지 가이드를 밀어 넣습니다.

    용지 로드하기

- 점검 2: 인쇄하려는 용지가 너무 두껍거나 말리지 않았는지 확인합니다.

  용지 로드하기

- 점검 3: 편지 봉투를 로드할 때 다음 사항을 확인합니다.

  - 편지 봉투에 인쇄할 때 용지 로드하기를 참조하고 인쇄하기 전에 편지 봉투를 준비합니다.
    일단 편지 봉투가 준비되면 세로 방향으로 로드합니다. 봉투를 가로 방향으로 넣으면 올바르게 공급되지 않을 수 있습니다.

  - 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정합니다.
    용지 로드하기

- 점검 4: 뒷면 트레이에서 이물질을 제거합니다.

- 점검 5: 프린터를 끄고 앞면 커버를 열어 이물질을 제거합니다.

  프린터 내부의 부품을 만지지 않도록 주의하십시오.

- 점검 6: 용지 공급 롤러를 청소합니다.

  유지 관리

  참고

  - 용지 공급 롤러를 청소는 롤러를 마모시키므로 필요한 경우에만 이 절차를 수행합니다.

맨 위로