高级指南 故障排除

目录 > 附录 > 安全注意事项

# 安全注意事项

请阅读本手册提供的安全警告和注意事项，以确保安全地使用打印机。 请勿尝试任何本手册没有描述的方法来使用打印机。 这会造成意外事故、火灾或电击。

警告 如果忽略这些安全注意事项，可能造成电击、火灾或损坏打印机。

> 选择放置位置 | 请勿将打印机放置在易燃溶剂(如酒精或稀释剂等)附近。
> 电源供应 | 切勿在手湿时从电源插座插拔打印机电源插头。
> 请务必将插头完全地插入电源插座。

> 切勿损坏、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线。 请勿将重物放置于电源线上。

> 切勿把打印机插头插入与其他设备(如延长线、2向或3向适配器等)共用的电源插座。

> 切勿在电源线捆绑或打结的情况下使用打印机。
> 如果发现打印机附近冒烟、有异味或有异常噪音，请立即从电源插座拔出打印机插头，并联系客户支持中心。

> 定期拔出打印机插头，并用干布拭去附着在插头和电源插座上的灰尘或污垢。 如果打印机被放置在多灰、多烟尘或高湿度的地方，附着在插头上的灰尘吸收潮气可能造成绝缘失效和火灾。

> 如果听到雷声，请断开打印机的电源供应并避免使用打印机。 根据雷雨大小，未断开打印机电源可能造成火灾、电击或损坏打印机。
> 使用打印机附带的电源线。
> 清洁打印机 |

> 使用潮湿的布清洁打印机。 切勿使用易燃溶剂(如酒精、苯或稀释剂等)清洁打印机。

> 如果易燃溶剂接触到打印机内部的电器部件，可能会造成火灾或电击。

> 在清洁打印机之前，请务必先从电源插座拔出打印机插头。 如果在清洁打印机时不小心开启打印机，可能造成人身伤害或损坏打印机。
> 维护打印机 | 请勿尝试拆开或改装打印机。 打印机内部没有可供用户自行修理的部件。 打印机包含高压部件。 切勿尝试任何本指南中未描述的维护操作。
> 在打印机附近工作时 | 请勿在打印机附近使用高度易燃喷雾剂。 如果喷雾剂的易燃气体接触到打印机内部的电器部件，可能会造成火灾或电击。

注意 如果忽略这些安全注意事项，可能会造成人身伤害或损坏打印机。

> 选择放置位置 | 请勿将打印机放置在不稳固或有可能受到强烈震动的地方。
> 请勿将打印机放置在高湿度、多尘、阳光直射、户外或接近热源的地方。 为了避免火灾或电击危险，请将打印机放置在四周温度为5°C至35°C(41°F至95°F)且湿度为10%至90%(无结露)的地方。
> 请勿将打印机放置于厚垫或地毯上。
> 请勿将打印机背面紧贴墙壁放置。
> 电源供应 |

> 切勿拽着电源线拔出插头。

> 请勿使用延长线。

> 时刻确保电源插座附近没有障碍物，以便必要时可以轻易地拔出电源线。

> 在打印机附近工作时 | 切勿在打印过程中将手或手指伸入打印机内。
> 移动打印机时，请持着打印机的两端。
> 请勿将任何物品放置于打印机上。
> 请勿将金属物品(如纸夹、钉书钉等)或装有易燃溶剂(如酒精、稀释剂等)的容器放置于打印机上。
> 如果任何异物(金属或液体)落入打印机中，请拔出电源线并联系客户支持中心。
> 运输或存放打印机时，请勿使其倾斜、直立或倒置，否则墨水可能漏出并损坏打印机。
> 墨盒(FINE Cartridge) | 请将墨盒(FINE Cartridge)存放在远离孩童可接触的地方。 如果不慎舔到或咽下墨水，请及时漱口或喝一两杯清水。 如果感觉刺激或不适，请立即就医。
> 如果墨水进入眼中，请立即用水清洗。 如果墨水接触到皮肤，请立即用肥皂和水清洗。 如果眼部或皮肤仍感觉刺激，请立即就医。
> 请勿摇动墨盒(FINE Cartridge)。 墨水可能溅出，并弄脏衣物或四周。

> 切勿在打印结束后触摸墨盒(FINE Cartridge)上的电气触点或打印头喷嘴。

> 金属部件可能非常灼热，并可能造成烫伤。

> 请勿将墨盒(FINE Cartridge)投入火中。
> 请勿尝试拆开或改装墨盒(FINE Cartridge)。
> 请勿粗暴地操作墨盒(FINE Cartridge)(如用力压或扔投)。

> 请勿冲洗或擦拭墨盒(FINE Cartridge)。

> 一旦安装了墨盒(FINE Cartridge)，请勿将其随意取出。

将打印机放置于其他电器设备(如荧光灯)附近时，请留心注意

打印机放置的位置与其他电器设备(如荧光灯)的距离至少为5.91英寸/15厘米。 如果将打印机靠近这些电器放置，则打印机可能由于荧光噪音而无法正常工作。

关闭电源时

关闭电源时，请务必按电源按钮并确保电源指示灯(绿色)已熄灭。 如果在电源指示灯亮起或闪烁时从电源插座断开电源插头，打印头无法被保护并且以后可能无法打印。

页首