Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Drukowanie nie rozpoczyna się

# Drukowanie nie rozpoczyna się

- Kwestia 1: upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

  Jeśli lampa zasilania mruga na zielono, trwa inicjalizacja drukarki. Poczekaj aż lampka zasilania przestanie mrugać i zacznie się świecić ciągłym, zielonym światłem.

  uwaga

  - W przypadku drukowania dużej ilości danych (np. fotografii lub grafiki) przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może trwać dłużej. Mruganie lampy zasilania na zielono oznacza przetwarzanie danych przez komputer i wysyłanie ich do drukarki. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.

- Kwestia 2: Upewnij się, że kabel USB jest solidnie podłączony do komputera i do drukarki, a następnie sprawdź następujące elementy:

  - Jeśli używasz urządzenia pośredniego, takiego jak hub USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera i spróbuj wykonać wydruk ponownie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia pośredniego.

  - Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

- Kwestia 3: Uruchom ponownie komputer.

  Usuń zbędne zadania drukowania.

  Usuwanie niepożądanych zadań drukowania

- Kwestia 4: Upewnij się, że w oknie dialogowym Print (Drukuj) jest ustawiona nazwa posiadanej drukarki.

  Drukowanie nie rozpocznie się prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego do innej drukarki.

  W systemie Windows upewnij się, że w oknie dialogowym Print (Drukuj) jest ustawiona nazwa posiadanej drukarki.

  W przypadku komputerów Macintosh upewnij się, że nazwa drukarki jest wybrana w oknie dialogowym Print (Drukuj), w polu Drukarka (Printer).

  uwaga

  - Aby skonfigurować drukarkę jako domyślna, należy wybrać polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default Printer) (system Windows), Drukarka domyślna (Default Printer) lub Ustaw jako domyślną (Make Default) (komputery Macintosh).

- Kwestia 5: skonfiguruj prawidłowo port drukarki.

  Jako port drukarki należy ustawić „USBnnn” (nnn oznacza liczbę).

  1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

  2. Kliknij Panel sterowania (Control Panel), a następnie w części Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) kliknij ikonę Drukarki (Printers).

     W systemie Windows XP uruchom Panel sterowania (Control Panel), wybierz opcję Drukarki i inne urządzenia (Printers and Other Hardware) i kliknij ikonę Drukarki i faksy (Printers and Faxes).

     W systemie Windows 2000 kliknij Panel sterowania (Control Panel) i kliknij ikonę Drukarki (Printers).

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Canon XXX i wybierz polecenie Właściwości (Properties).

  4. Kliknij kartę Porty (Ports) i sprawdź ustawienia portu.

     Upewnij się, że w polu Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s))został wybrany port o nazwie USBnnn (nnn oznacza liczbę), dla którego w kolumnie Drukarka (Printer) znajduje się nazwa Canon XXX.

     Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, zainstaluj ponownie sterownik drukarki lub zmień port na prawidłowy.

Góra strony