Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Czyszczenie głowicy drukującej

### Czyszczenie głowicy drukującej

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania białych smug na wydrukowanym wzoru. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy wiąże się ze zużyciem atramentu, tak więc procedurę tę należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Kliknięcie opcji Czyszczenie (Cleaning) w oknie dialogowym Sprawdzanie deseniu (Pattern Check) wyświetlanym po wydrukowaniu testu wzoru dysz powoduje rozpoczęcie czyszczenia głowicy drukującej przez drukarkę. Upewnij się, że na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter, a następnie przejdź do procedury (3) w punkcie 3.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

1. Wyczyść głowicę drukującą.

(1) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance).

(2) Kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning).

Gdy kontrolka włączonego zasilania zacznie migać na zielono, drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.

(3) Sprawdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern).

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

Przed zakończeniem drukowania testu wzoru dysz nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

1. Sprawdź wydrukowany test wzoru dysz.

Patrz Analiza testu wzoru dysz.

Uwaga Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy. Patrz Dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Kliknięcie opcji Czyszczenie (Cleaning) w oknie dialogowym Sprawdzanie deseniu (Pattern Check) wyświetlanym po wydrukowaniu testu wzoru dysz powoduje rozpoczęcie czyszczenia głowicy drukującej przez drukarkę. Upewnij się, że na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter, a następnie przejdź do procedury (3) w punkcie 3.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Przesuń dźwignię grubości papieru w lewo. Patrz Widok z przodu.

1. Otwórz okno dialogowe Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

1. Wyczyść głowicę drukującą.

(1) Upewnij się, że w polu Czyszczenie (Cleaning) wybrano poprawną nazwę urządzenia.

(2) Kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Gdy kontrolka włączonego zasilania zacznie migać na zielono, drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.

Uwaga Kliknięcie opcji Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów do sprawdzenia przed rozpoczęciem czyszczenia.

(4) Sprawdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern).

Test deseniu dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

Przed zakończeniem drukowania testu wzoru dysz nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

1. Sprawdź wydrukowany test wzoru dysz.

Patrz Analiza testu wzoru dysz.

Uwaga Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy. Patrz Dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Powrót do góry