Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Apendiks > Tips Cara Menggunakan Pencetak Anda

# Tips Cara Menggunakan Pencetak Anda

Bagian ini memperkenalkan tips mengenai cara menggunakan pencetak dan pencetakan dengan kualitas optimal.

### Tinta digunakan untuk berbagai tujuan.

### Bagaimana tinta bisa digunakan untuk berbagai tujuan selain pencetakan?

Tinta dapat digunakan untuk tujuan selain pencetakan. Tinta tidak hanya digunakan untuk pencetakan, tetapi juga untuk membersihkan Kepala Cetak agar mempertahankan kualitas pencetakan yang optimal.

Pencetak memiliki fungsi otomatis untuk membersihkan mulut semprot jet tinta agar tidak tersumbat. Dalam prosedur pembersihan, tinta disemprotkan dari mulut semprot. Tinta yang digunakan untuk membersihkan mulut semprot dibatasi hanya sejumlah kecil.

Penting Tinta yang disemprotkan dari mulut semprot, seperti pada saat membersihkan Kepala Cetak, diserap oleh penyerap tinta di dalam pencetak. Penyerap tinta perlu diganti setelah penuh. Anda tidak dapat menggantinya sendiri. Saat pesan kesalahan muncul, hubungi perwakilan servis Canon sesegera mungkin.

Rujuk ke "Penyelesaian Masalah"di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

### Apakah pencetakan hitam-dan-putih menggunakan tinta berwarna?

Penggunaan tinta berwarna atau hitam bervariasi, tergantung pada warna gambar yang akan dicetak atau isi dokumen. Pencetakan hitam-dan-putih mungkin juga menggunakan tinta berwarna. Jadi, tinta berwarna juga dipakai meskipun sedang mencetak dalam hitam-putih.

### Mencetak pada kertas khusus: Bagaimana cara mencetak dengan kualitas yang optimal!?

### Tip!: Periksa status pencetak sebelum pencetakan!

#### Apakah Kepala Cetak berfungsi baik?

Apabila mulut semprot kepala cetak tersumbat, cetakan akan buram dan kertas akan terbuang sia-sia. Cetak pola pemeriksaan mulut semprot untuk memeriksa Kepala Cetak.

Rujuk ke Apabila Hasil Cetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai.

#### Apakah bagian dalam pencetak tercoreng tinta?

Setelah mencetak sejumlah besar kertas atau melakukan pencetakan tanpa tepi, wilayah yang dilalui kertas mungkin tercoreng dengan tinta. Bersihkan bagian dalam pencetak dengan Pembersihan Pelat Bawah.

Rujuk ke petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

### Tip!: Periksa cara memasukkan kertas dengan benar!

#### Apakah kertas dimasukkan pada arah yang benar?

Untuk memasukkan kertas ke Tatakan Belakang, masukkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke Anda.

#### Apakah kertas menggulung?

Kertas yang menggulung menyebabkan kemacetan kertas. Ratakan kertas yang menggulung, kemudian masukkan kembali.

Rujuk ke "Penyelesaian Masalah"di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

### Tip!: Setelah memasukkan kertas, pastikan setelan kertas sudah ditentukan!

Setelah memasukkan kertas, pastikan untuk memilih kertas yang telah dimasukkan pada Tipe Media pengandar pencetak. Apabila tipe kertas tidak dipilih, mungkin Anda tidak akan mendapat hasil cetakan yang memuaskan.

Rujuk ke Pencetakan.

Ada beberapa tipe kertas: kertas dengan lapisan khusus pada permukaannya untuk mencetak foto dengan kualitas yang optimal dan kertas yang cocok untuk mencetak dokumen. Tipe Media pada pengandar pencetak memiliki setelan yang berbeda untuk masing-masing tipe kertas (seperti penggunaan tinta, pengeluaran tinta, atau jarak dari mulut semprot) sehingga Anda dapat mencetak pada setiap kertas dengan kualitas gambar yang optimal. Anda dapat mencetak dengan setelan yang berbeda-beda dalam Tipe Media yang cocok untuk masing-masing tipe kertas yang dimasukkan.

### Gunakan tombol RESUME/CANCEL untuk membatalkan pencetakan!

### Tip!: Jangan Pernah menekan tombol Daya!

Apabila Anda menekan tombol Daya saat pencetakan sedang berlangsung, data cetakan yang dikirim dari komputer mengantri di dalam pencetak dan Anda mungkin tidak akan dapat melanjutkan pencetakan.

Tekan tombol RESUME/CANCEL untuk membatalkan pencetakan.

Catatan Apabila Anda tidak dapat membatalkan pencetakan dengan menekan tombol RESUME/CANCEL saat mencetak dari komputer, buka kotak dialog properti pencetak untuk menghapus tugas pencetakan dari monitor status pencetak (Windows).

### Bagaimana cara mempertahankan kualitas pencetakan yang optimal?

Kunci untuk mencetak dengan kualitas cetakan yang optimal adalah dengan mencegah Kepala Cetak menjadi kering atau tersumbat. Selalu ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan kualitas cetakan yang optimal.

#### Ikuti prosedur di bawah ini untuk mematikan Daya.

1 Tekan tombol Daya pada pencetak untuk mematikannya.

2 Pastikan bahwa lampu Daya tidak menyala.

3 Cabut kabel listrik dari outlet di dinding, atau matikan konektor kabel sambungan.

Apabila Anda menekan tombol Daya untuk mematikan Daya, pencetak akan menutupi Kepala Cetak (mulut semprot) secara otomatis untuk mencegah kekeringan. Apabila Anda mencabut kabel listrik dari outlet di dinding atau mematikan konektor kabel sambungan sebelum lampu Daya mati, Kepala Cetak tidak akan tertutup rapat dan hal ini akan menyebabkan kekeringan atau penyumbatan.

Untuk mematikan daya, pastikan untuk selalu mengikuti prosedur ini.

#### Cetak secara berkala!

Seperti ujung pena yang runcing menjadi kering dan tidak dapat digunakan apabila tidak dipakai untuk jangka waktu lama, bahkan apabila tertutup, begitu juga Kepala Cetak, bisa menjadi kering atau tersumbat apabila pencetak tidak dipakai untuk jangka waktu lama.

Kami menyarankan pencetak digunakan sedikitnya sekali dalam sebulan.

Catatan Tergantung pada tipe kertas, tinta akan memudar jika Anda menerawang wilayah yang dicetak dengan stabillo atau kuas, atau luntur apabila terkena air atau keringat.

### Apakah pencetak perlu ditangani dengan hati-hati saat penyimpanan atau pemindahan?

### Tip!: Jangan menyimpan atau memindahkan pencetak pada posisi vertikal atau miring!

Apabila pencetak disimpan atau dipindahkan pda posisi vertikal atau miring, pencetak akan rusak atau tinta akan bocor.

Pastikan untuk tidak menyimpan atau memindahkan pencetak pada posisi vertikal atau miring.

### Lampu pada pencetak berkedip: Apa yang dapat dilakukan?

#### Lampu alarm berkedip oranye.

Lampu Alarm (A) berkedip

Lampu Alarm (B) mati

Lampu Alarm (C) berkedip terus-menerus

→Pencetak Anda mengalami kesalahan. Rujuk ke "Penyelesaian Masalah"di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut, kemudian atasi kesalahan.

#### Lampu Daya berkedip hijau satu kali dan lampu Alarm berkedip oranye satu kali secara bergantian.

→Terjadi kesalahan yang perlu diperbaiki. Hubungi perwakilan servis Canon.

### Warna tidak rata, dan hasil cetakan memudar.

### Tip!: Cetak pola pemeriksaan mulut semprot untuk memeriksa apabila mulut semprot tersumbat.

Apabila mulut semprot kepala cetak tersumbat, warna bisa menjadi tidak merata atau hasil cetakan akan memudar.

Dalam hal ini

Cetak pola pemeriksaan mulut semprot

Periksa pola pemeriksaan mulut semprot yang dicetak untuk memeriksa apakah mulut semprot tersumbat.

Rujuk ke Apabila Hasil Cetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai.

Halaman atas