Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Τοποθέτηση χαρτιού > Τοποθέτηση χαρτιού > Τοποθέτηση φακέλων

### Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να εκτυπώσετε σε [Ευρωπαϊκό DL/European DL] φάκελο και σε [Κοινό ΦάκελοUS/US Comm.] Env. Φάκελο μεγέθους #10.

Εφόσον το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ρυθμιστεί κατάλληλα, η διεύθυνση περιστρέφεται αυτόματα και εκτυπώνεται σύμφωνα με την κατεύθυνση του φακέλου.

Σημαντικό Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τύπους φακέλων που ακολουθούν. - Φακέλους με ανάγλυφη ή επεξεργασμένη επιφάνεια - Φακέλους με διπλό πτερύγιο (ή αυτοκόλλητα πτερύγια) - Φακέλους σφραγισμένους με πίεση

- Φακέλους των οποίων τα κολλητικά πτερύγια είναι ήδη υγρά και κολλώδη

1. Προετοιμασία των φακέλων.

Πιέστε προς τα κάτω και τις τέσσερις γωνίες και άκρες των φακέλων για να τους ισιώσετε.

Εάν οι φάκελοι είναι τσαλακωμένοι, κρατήστε τις απέναντι γωνίες και γυρίστε τις προσεκτικά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Αν το πτερύγιο του φακέλου είναι τσαλακωμένο, ισιώστε το.

Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να πιέσετε και να ισιώσετε το εισερχόμενο άκρο του φακέλου στην κατεύθυνση εισαγωγής και να εξομαλύνετε την πτύχωση.

Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν μια πλευρική όψη του εισερχόμενου άκρου του φακέλου.

Σημαντικό Οι φάκελοι μπορεί να μπλοκάρουν στον εκτυπωτή εάν δεν είναι επίπεδοι ή εάν τα άκρα τους δεν είναι ευθυγραμμισμένα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πτύχωση ή φούσκωμα που να υπερβαίνει τις 0,1 ίντσες / 3 χιλ.

1. Τοποθετήστε τους φακέλους.

(Β) Πίσω όψη

(C) Όψη διεύθυνσης

(1) Ευθυγραμμίστε τους φακέλους με τη δεξιά πλευρά της πίσω θήκης (A) και τοποθετήστε τη ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ.

Το διπλωμένο πτερύγιο του φακέλου θα είναι στραμμένο προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά.

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 5 φακέλους τη φορά.

(2) Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και σύρετέ τον κατά μήκος της αριστερής πλευράς των φακέλων.

Μην ασκείται υπερβολική δύναμη ενώ σέρνετε τον οδηγό χαρτιού. Το χαρτί ενδέχεται να μην τροφοδοτηθεί σωστά.

(3) Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα δεξιά.

Επαναφέρετε το ρυθμιστικό πάχους χαρτιού στα αριστερά όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση.

1. Ορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

(1) Επιλέξτε Φάκελος (Envelope) στο Τύπος μέσου (Media Type).

(2) Επιλέξτε το μέγεθος των φακέλων.

Επιλέξτε Φάκελος τύπου DL (DL Env.) ή Comm. Env. #10) στο Μέγεθος σελίδας (Page Size ).

Επιλέξτε Φάκελος τύπου DL (DL Envelope) ή Φάκελος #10 (#10 Envelope) στην περιοχή Μέγεθος χαρτιού (Paper Size).

(3) Επιλέξτε Οριζόντιος (Landscape) στο Προσαν. (Orientation).

Σημαντικό Εάν δεν ορίσετε Μέγεθος σελίδας (Page Size) (ή Μέγεθος χαρτιού (Paper Size)) ή Προσαν. (Orientation) σωστά, η διεύθυνση τα εκτυπωθεί ανάποδα ή με στροφή 90 μοιρών.

Σημείωση Ο εκτυπωτής μπορεί να παράγει έναν θόρυβο λειτουργίας κατά την τροφοδοσία φακέλων. Στα Windows, εάν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ανάποδα, επιλέξτε Περιστροφή 180 μοίρες (Rotate 180 degrees) στο φύλλο Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup) στο παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες εκτυπωτή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας