Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Penyangga Kartrij FINE Tidak Bergerak ke Posisi untuk Penggantian

# Penyangga Kartrij FINE Tidak Bergerak ke Posisi untuk Penggantian

- Pemeriksaan 1: Apakah lampu Daya mati?

  Periksa apakah lampu Daya menyala hijau.

  Penyangga Kartrij FINE tidak akan bergerak kecuali pencetak dihidupkan. Apabila lampu Daya mati, tutup Penutup Depan dan hidupkan pencetak.

  Saat lampu Daya berkedip hijau, berarti pencetak sedang melakukan pemulaan. Tunggu sampai lampu Daya berhenti berkedip dan tetap menyala hijau, kemudian buka lagi Penutup Depan.

- Pemeriksaan 2: Apakah lampu Alarm berkedip?

  Tutuplah Penutup Depan, pastikan jumlah kedipan lampu Alarm, ambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah, kemudian buka lagi. Untuk rincian mengenai cara mengatasi kesalahan, baca Lampu Alarm Berkedip Oranye.

- Pemeriksaan 3: Apakah Penutup Depan dibiarkan terbuka selama 10 menit atau lebih?

  Apabila Penutup Depan dibiarkan terbuka selama 10 menit atau lebih, Penyangga Kartrij FINE bergerak ke kanan untuk mencegah kekeringan pada Kepala Cetak. Tutup dan buka kembali Penutup Depan untuk mengembalikan posisi Penyangga Kartrij FINE ke kiri.

- Pemeriksaan 4: Apakah pencetak telah digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama?

  Tutuplah Penutup Depan, tunggu sebentar, kemudian buka lagi.

  Apabila pencetak telah digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, Kepala Cetak akan kepanasan, dan pencetak berhenti mencetak sementara untuk melindungi Kepala Cetak.

catatan

- Membuka Penutup Depan saat pencetakan berlangsung akan menggerakkan Penyangga Kartrij FINE ke kanan. Tutuplah Penutup Depan, dan buka kembali setelah pencetakan selesai.

Halaman atas