Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > Замена картриджа FINE > Процедура замены

### Процедура замены

Если в картридже FINE кончились чернила, выполните следующие шаги для его замены.

Важно Оперирование картриджами FINE Не прикасайтесь к электрическим контактам (A) и соплам печатающей головки (B) картриджа FINE. В том случае, если вы прикоснетесь к этой части, принтер может начать работать неправильно. Для обеспечения оптимального качества печати рекомендуется использовать специальные фирменные картриджи FINE марки Canon.
Повторно заправлять чернильницы не рекомендуется.

После извлечения картриджа FINE следует немедленно его заменить. Не оставляйте принтер с извлеченным картриджем FINE.

Заменяйте пустые картриджи на новые. Если установить картриджи FINE, которые уже вынимались, засорившиеся сопла не позволят принтеру печатать правильно.
Кроме того, при использовании таких картриджей не отображается сообщение о недостатке чернил.

Для получения оптимального качества печати устанавливайте картриджи FINE в принтер не позже даты, обозначенной на упаковке. Картриджи FINE должны быть израсходованы в течение полугода после установки. (Рекомендуется записать дату установки картриджей.)

Примечание Если в картридже FINE кончаются чернила, можно, в течение некоторого времени, продолжать печатать только с помощью черного или цветного картриджа FINE, в котором остаются чернила. Однако, при этом качество печати будет ниже по сравнению с печатью с двумя картриджами. Для получения оптимальных характеристик рекомендуется использовать новые картриджи FINE.

Даже при печати одним типом чернил не извлекайте пустой картридж FINE. Отсутствие цветного или черного картриджа FINE вызывает ошибку и делает печать невозможной.

Для информации по настройке данного параметра см. электронное руководство: Расширенное руководство.

Цветные чернила могут расходоваться даже при печати черно-белого документа или при выборе черно-белой печати.

Все типы чернил также расходуются при стандартной и глубокой очистке печатающей головки, выполнение которой может быть необходимо для обеспечения работы принтера. Если в картридже закончились чернила, немедленно замените картридж FINE на новый.

1. Убедитесь, что питание включено, и откройте переднюю крышку.

Держатель картриджа FINE встает в положение для замены.

Предупреждение Не следует применять силу при остановке или перемещении держателя картриджа FINE. Не прикасайтесь к металлическим или другим частям внутри принтера.

Важно Если передняя крышка остается открытой дольше 10 минут, держатель картриджа FINE перемещается в правую сторону. В этом случае закройте и снова откройте переднюю крышку.

1. Извлеките пустой картридж FINE.

(1) Нажмите на картридж FINE до упора.

(2) Извлеките картридж FINE.

Важно Осторожно: картридж FINE может испачкать одежду или окружающие предметы. Утилизируйте пустой картридж FINE в соответствии с местными законами и нормативами по утилизации потребительских товаров.

1. Приготовьте новый картридж FINE.

Извлеките новый картридж FINE из упаковки и осторожно удалите оранжевую защитную ленту (A).

Важно При встряхивании картриджа FINE чернила могут пролиться и запачкать ваши руки или окружающие предметы. Обращайтесь с картриджами FINE осторожно. Осторожно: чернила на удаленной защитной ленте могут испачкать ваши руки или окружающие предметы.

Не прикрепляйте защитную ленту обратно после удаления. Утилизируйте ее в соответствии с местными законами и нормативами по утилизации потребительских товаров.

Не прикасайтесь к электрическим контактам или соплам печатающей головки картриджа FINE. В том случае, если вы прикоснетесь к этим частям, принтер может начать работать неправильно.

1. Установите картридж FINE.

(1) Установите картридж FINE до упора в соответствующий слот.

Черный картридж FINE должен устанавливаться в левый слот (B), а цветной картридж FINE устанавливается в правый слот (C).

(2) Чтобы установить картридж FINE, нажмите на него до щелчка.

Важно Принтер не будет печатать, пока черный и цветной картриджи FINE не будут установлены. Обязательно установите оба картриджа FINE.

1. Закройте переднюю крышку.

Примечание Если индикатор аварийного сигнала продолжает мигать оранжевым цветом после закрытия передней крышки, см. раздел "Устранение неполадок" электронного руководства: Расширенное руководство. При начале печати после замены картриджа FINE принтер автоматически начинает очистку печатающей головки. Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки. Во время очистки индикатор Power (Питание) мигает зеленым цветом.

Если прямые линии печатаются со смещением или положение печатающей головки не выровнено, отрегулируйте положение печатающей головки.
См. Выравнивание печатающей головки.

Наверх