고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우 > 노즐 점검 패턴 검사

### 노즐 점검 패턴 검사

노즐 점검 패턴을 검사하고 필요한 경우 프린트 헤드를 청소합니다.

1. 패턴(1)에서 줄이 빠졌는지 또는 패턴(2)에 흰색 선이 있는지 확인합니다.

(1) 이 패턴에서 줄이 빠졌는지 확인합니다.

흰색 선이 있는 경우 청소를 해야 합니다.

(A) 좋음

(B) 나쁨(선이 빠진 경우)

(2) 이 패턴에 흰색 선이 있는지 확인합니다.

흰색 선이 있는 경우 청소를 해야 합니다.

(A) 좋음

(B) 나쁨(흰색 선이 있음)

1. 필요한 조치를 취합니다.

청소를 할 필요가 없는 경우

패턴 점검 대화 상자에서 끝내기(Windows) 또는 Quit(Macintosh)를 클릭하여 노즐 점검 패턴 검사를 종료합니다.

청소가 필요한 경우

청소를 클릭합니다.

뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지 확인한 다음 아래 절차를 계속합니다.

3단계의 (3)절차로 이동합니다.

3단계의 (3)절차로 이동합니다.

맨 위로