Расширенное руководство > Устранение неполадок > Индикатор неисправности мигает оранжевым

# Индикатор неисправности мигает оранжевым

При возникновении ошибки в работе принтера индикатор неисправности Alarm мигает оранжевым, как показано ниже. Число миганий показывает тип ошибки. Сосчитайте их число и выполните необходимые действия по устранению ошибки.

(A) Обратите внимание на количество миганий

(B) Повторяющиеся мигания

Количество миганий/Причина | Действие
--- | ---
Два мигания. Отсутствует бумага. /Бумага не подается. | Загрузите бумагу в задний лоток и нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА.
Три мигания. Замятие бумаги. | Бумага могла застрять. Удалите замятую бумагу, загрузите новую, нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА. Замятие бумаги
Четыре мигания. Чернила закончились. | Чернила закончились. Замените этот картридж и закройте крышку. Если печать не закончена и вы хотите ее продолжить, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу [RESUME/CANCEL] (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА) на принтере, оставив установленным этот картридж. После этого печать может продолжаться при закончившихся чернилах.

Функция определения оставшегося запаса чернил будет отключена.

Замените пустой картридж сразу по окончании печати. Итоговое качество печати не будет высоким, если печать продолжается при закончившихся чернилах.

Пять миганий. Картридж FINE не определяется. | Картридж FINE может быть неправильно установлен или несовместим с этим принтером. Откройте переднюю крышку и установите Картридж FINE надлежащим образом или установите картридж, совместимый с этим принтером. Если неполадка по-прежнему не устранена, возможно, картридж FINE неисправен. Обратитесь в местный центр технического обслуживания Canon.
Семь миганий. Картридж FINE не установлен в нужное положение. | Проверьте, установлен ли картридж FINE в нужное положение. Регулярное обслуживание
Восемь миганий. Абсорбер чернил почти полон. | Абсорбер чернил заполнен. Принтер снабжен контейнером для сбора чернил, используемых, например, при чистке печатающих головок. Нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА для отмены предупреждения, если хотите продолжить печать. Перед тем как абсорбер заполнится целиком, обратитесь в центр технического обслуживания Canon. (Необходимо заменить указанный компонент аппарата.)
Четырнадцать миганий. Картридж FINE не определяется. | Картридж FINE может быть несовместим с этим принтером. Установите подходящий картридж FINE. Регулярное обслуживание
Пятнадцать миганий. Картридж FINE не определяется. | Картридж FINE может быть неправильно установлен или несовместим с этим принтером. Установите подходящий Картридж FINE. Регулярное обслуживание
Шестнадцать миганий. Невозможно определить уровень чернил. | Возможно, чернила закончились. Функция определения оставшегося запаса чернил будет отключена, поскольку не удается правильно определить запас чернил. Чтобы продолжить печать без этой функции, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу [RESUME/CANCEL] (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА) на принтере.

Для достижения оптимального качества компания Canon рекомендует использовать новые оригинальные картриджи Canon.

Пожалуйста, учтите, что компания Canon не будет нести ответственности за любые неполадки или затруднения, возникшие вследствие продолжения печати при закончившихся чернилах.

Наверх