คำแนะนำขั้นสูง > ภาคผนวก > การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่าย > ข้อจำกัดในการพิมพ์บนเครือข่าย

# ข้อจำกัดในการพิมพ์บนเครือข่าย

เหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ใช้ประโยชน์หากคุณการใช้เครื่องพิมพ์ในสภาวะแวดล้อมเครือข่าย ตรวจสอบข้อจำกัดสำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้

## หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในเครือข่าย

- ข้อความการทำพิมพ์เสร็จอาจแสดงออกมา ไม่ให้แสดงข้อความนี้ ให้ทำตามขั้นตอนอยู่ข้างล่างนี้

  - ใน Windows Vista

    กดคีย์ Alt จากหน้าต่าง เครื่องพิมพ์ บนระบบไคลเอ็นต์ เปิด เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ -> คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์... จากเมนู แฟ้ม ที่แสดงอยู่

    อย่าเลือก แสดงการแจ้งเป็นข้อมูลสำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย บนแท็บ ขั้นสูง แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

  - ใน Windows XP หรือ Windows2000

    เปิด คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ จากเมนู แฟ้ม ของหน้าต่าง เครื่องพิมพ์และโทรสาร (Windows XP) หรือหน้าต่าง Printers (Windows 2000) บนระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

    อย่าเลือก แจ้งเมื่อพิมพ์เอกสารระยะไกลแล้ว บนแท็บ ขั้นสูง แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

- ปิดการใช้งานฟังก์ชันการติดต่อแบบสองทิศทางเพื่อสถานะเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องอาจถูกสำนึกไม่ได้

  หากว่าผู้ใช้ไคลเอ็นต์เปิดคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง โดยไม่เลือกเช็คบ็อกซ์ ใช้การสนับสนุนการติดต่อแบบสองทิศทาง บนแท็บ พอร์ต ฟังก์ชันการติดต่อแบบสองทิศทางของระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อาจกลายเป็นปิดการทำงานด้วย
  ในกรณีนี้ ให้เลือกเช็คบ็อกซ์ ใช้การสนับสนุนการติดต่อแบบสองทิศทาง ถูกเลือกอยู่บนทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และระบบไคลเอ็นต์

- เมื่อท่านทำการพิมพ์จากระบบไคลเอ็นต์ ท่านไม่สามารถใช้ 'ดูภาพตัวอย่าง Canon IJ'

- หากไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันบนแท็บ การบำรุงรักษา จากระบบไคลเอ็นต์อย่างเหมาะสม ฟังก์ชันเหล่านี้อาจกลายเป็นแถบสีเทา ในกรณีนี้ เปลี่ยนการตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

  เมื่อท่านเปลี่ยนการตั้งค่าจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ท่านควรลบไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจากระบบไคลเอ็นต์ แล้วกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันอีกในระบบไคลเอ็นต์

## หากติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เวอร์ชันเดียวกันในระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์กับระบบไคลเอ็นต์เครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

- ฟังก์ชันการสำรวจเครือข่ายอาจสร้างไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายขึ้นมาโดยอัตโนมัติบนระบบไคลเอ็นต์

ด้านบน