進階指南 疑難排解

目錄 > 附錄 > 安全注意事項

# 安全注意事項

請閱讀本手冊中提供的安全警告和注意事項，以確保安全地使用印表機。 請勿嘗試以本手冊未說明的任何方法使用印表機。 這會造成意外事故、火災或電擊。

警告 若忽視這些安全注意事項，可能會造成電擊、火災或損毀印表機。

> 選擇置放位置 | 請勿將印表機置放於易燃溶劑(如酒精或稀釋劑等)附近。
> 電源供應 | 切勿在手濕時嘗試從電源插座插拔印表機電源插頭。
> 請務必將插頭完全插入電源插座。

> 切勿損毀、修改、拉拽、過度彎曲或扭曲電源線。 請勿將重物置放於電源線上。

> 切勿將印表機插頭插入與其他設備(如延長線、雙向或三向轉接器等)共用的電源插座。

> 切勿在電源線捆紮或打結時使用印表機。
> 若發現印表機周圍冒煙、有異味或異常噪音時，請立即拔出電源插座上的印表機插頭並與服務中心聯絡。

> 請定期拔出印表機插頭，並用乾布擦拭附在插頭和電源插座上的灰塵或污垢。 若印表機被置放於多灰、多煙塵或高濕度的地方，附在插頭上的灰塵吸收潮氣可能會造成絕緣失效和火災。

> 若聽到雷聲，請斷開印表機的電源供應並避免使用印表機。 根據雷雨狀況，未斷開印表機電源可能會造成火災、電擊或損毀印表機。
> 請使用印表機隨附的電纜線。
> 清潔印表機 |

> 請使用微潮的布清潔印表機。 切勿使用易燃溶劑(如酒精、苯或稀釋劑等)清潔印表機。

> 若易燃溶劑接觸到印表機內部的電器零件，可能會造成火災或電擊。

> 清潔印表機之前，請務必從電源插座拔出印表機插頭。 若在清潔印表機時不小心開啟印表機，可能造成人身傷害或損毀印表機。
> 維護印表機 | 請勿嘗試拆開或改裝印表機。 印表機內部沒有可供使用者自行維修的零件。 印表機包含高壓零件。 切勿嘗試本指南未描述的任何維護步驟。
> 在印表機附近工作時 | 請勿在印表機附近使用高度易燃噴霧劑。 若噴霧劑的易燃氣體接觸到印表機內部的電器零件，可能會造成火災或電擊。

注意 若忽視這些安全注意事項，可能會造成人身傷害或損毀印表機。

> 選擇置放位置 | 請勿將印表機置放於不穩固或易受到強烈震動的地方。
> 請勿將印表機置放於高濕度、多塵、陽光直射、戶外或接近熱源的地方。 為了避免火災或電擊危險，請將印表機安裝於四周溫度為5°C至35°C(41°F至95°F)，且濕度為10%至90%(無冷凝)的地方。
> 請勿將印表機置放於厚墊或地毯上。
> 請勿使印表機後部貼牆置放。
> 電源供應 |

> 切勿拉著電源線來拔出插頭。

> 請勿使用延長線。

> 時刻確保電源插座周圍保持乾淨無障礙物，以便必要時可以輕易地拔出電源線。

> 在印表機附近工作時 | 切勿在列印時將手或手指伸入印表機內。
> 搬移印表機時，請持著印表機的兩端。
> 請勿將任何物品置放於印表機上。
> 請勿將金屬物品(如紙夾、釘書釘等)或易燃溶劑(如酒精、稀釋劑等)容器置放於印表機上。
> 若任何異物(金屬或液體)落入印表機內，請拔出電源線並聯絡服務中心。
> 運輸或儲存印表機時，請勿使其傾斜、直立或倒置，否則墨水可能會漏出並損毀印表機。
> 墨盒(FINE Cartridge) | 請將墨盒(FINE Cartridge)存放於遠離孩童可接觸的地方。 若不慎舔到或吞下墨水，請及時漱口或飲一兩杯清水。 若感覺刺激或不適，請立即就醫。
> 若墨水進入眼中，請立即用水清洗。 若墨水接觸到皮膚，請立即用肥皂和水清洗。 若眼部或皮膚仍感覺刺激，請立即就醫。
> 請勿搖動墨盒(FINE Cartridge)。 墨水可能會溢出，濺污衣物或四周。

> 切勿在列印完成之後接觸墨盒(FINE Cartridge)上的電氣觸點或列印頭噴嘴。

> 金屬零件會變得非常熱，可能會造成燙傷。

> 請勿將墨盒(FINE Cartridge)棄於火中。
> 請勿嘗試拆開或改裝墨盒(FINE Cartridge)。
> 請勿粗暴處理墨盒(FINE Cartridge)(如對其應用過大壓力或使其掉下)。

> 請勿清洗或擦拭墨盒(FINE Cartridge)。

> 安裝墨盒(FINE Cartridge)後，請僅在必要時將其取出。

將印表機置放在靠近其他電器(如螢光燈)時請注意

將印表機置放在與其他電器(如螢光燈)至少5.91in/15cm的位置。 若印表機與這些電器距離較近，印表機可能由於螢光噪音而無法正常工作。

關閉電源時

關閉電源時，請務必按電源按鈕並確保電源指示燈(綠色)已經熄滅。 若在電源指示燈亮起或閃爍時從電源插座斷開電源插頭，列印頭無法受到保護且以後可能無法列印。

頁首