Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > При тусклой печати или искажении цвета > Глубокая очистка печатающих головок

### Глубокая очистка печатающих головок

Если качество печати не улучшилось после стандартной очистки, выполните глубокую очистку печатающей головки. Во время глубокой очистки печатающей головки потребляется больше чернил, чем при стандартной очистке, поэтому выполняйте глубокую очистку печатающей головки только при необходимости.

1. Убедитесь, что питание включено.

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

1. Глубокая очистка печатающей головки.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Глубокая очистка (Deep Cleaning).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните Выполнить (Execute).

Примечание Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением глубокой очистки печатающих головок.

(4) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Принтер начинает глубокую очистку печатающей головки, когда индикатор питания мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения глубокой очистки печатающей головки. Это займет 1 или 2 минуты.

1. Для оценки состояния печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.

См. Печать образца для проверки сопел.

Примечание Если проблема не устранена, повторите глубокую очистку печатающей головки. Если неполадка по-прежнему не устранена, это может означать, что кончились чернила. Замените картридж FINE на новый. См. Замена картриджа FINE.

1. Убедитесь, что питание включено.

1. Откройте диалоговое окно программы Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Глубокая очистка печатающей головки.

(1) Убедитесь, что во всплывающем меню выбран пункт Очистка (Cleaning).

(2) Щелкните Глубокая очистка (Deep Cleaning).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Принтер начинает глубокую очистку печатающей головки, когда индикатор питания мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения глубокой очистки печатающей головки. Это займет 1 или 2 минуты.

Примечание Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением глубокой очистки печатающих головок.

1. Для оценки состояния печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.

См. Печать образца для проверки сопел.

Примечание Если проблема не устранена, повторите глубокую очистку печатающей головки. Если неполадка по-прежнему не устранена, это может означать, что кончились чернила. Замените картридж FINE на новый. См. Замена картриджа FINE.

Наверх