คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ที่ใส่คาร์ทริด FINE ไม่เคลื่อนไปยังตำแหน่งเปลี่ยนคาร์ทริด

# ที่ใส่คาร์ทริด FINE ไม่เคลื่อนไปยังตำแหน่งเปลี่ยนคาร์ทริด

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: ไฟแสดงการทำงานดับหรือไม่

  ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว

  ที่ใส่คาร์ทริด FINE จะไม่เคลื่อนที่หากไม่ได้เปิดเครื่องพิมพ์ไว้ หากไฟแสดงการทำงานดับอยู่ ให้ปิดฝาครอบด้านหน้าและเปิดเครื่องพิมพ์

  ขณะไฟแสดงการทำงานกระพริบเป็นสีเขียว เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงาน รอจนกระทั่งไฟแสดงการทำงานหยุดกระพริบและติดค้างเป็นสีเขียว จากนั้นเปิดฝาครอบด้านหน้าอีกครั้ง

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: ไฟเตือนกระพริบหรือไม่

  ปิดฝาครอบด้านหน้า ตรวจสอบจำนวนครั้งที่ไฟเตือนกระพริบ ดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง ดูรายละเอียดการแก้ไขข้อผิดพลาดได้จาก ไฟเตือนกระพริบเป็นสีส้ม

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: เปิดฝาครอบด้านหน้าทิ้งไว้เป็นเวลานาน 10 นาทีขึ้นไปหรือไม่

  หากเปิดฝาครอบด้านหน้าทิ้งไว้เป็นเวลานานกว่า 10 นาที ที่ใส่คาร์ทริด FINE จะเคลื่อนไปทางขวาเพื่อป้องกันหัวพิมพ์แห้ง ปิดและเปิดฝาครอบด้านหน้าขึ้นอีกครั้ง เพื่อทำให้ที่ใส่คาร์ทริด FINE เลื่อนกลับไปทางซ้าย

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 4: เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือไม่

  ปิดฝาครอบด้านหน้าทิ้งไว้สัักครู่ จากนั้นเปิดฝาขึ้นใหม่

  หากเครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน หัวพิมพ์จะได้รับความร้อนจัด และเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ชั่วคราวเพื่อเป็นการรักษาหัวพิมพ์

หมายเหตุ

- การเปิดฝาครอบด้านหน้าขณะทำการพิมพ์ จะทำให้ที่ใส่คาร์ทริด FINE เลื่อนไปทางขวา ปิดฝาครอบด้านหน้าลง และเปิดขึ้นใหม่ หลังการพิมพ์งานเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า