Guide d’utilisation avancée > Dépannage > L'impression ne démarre pas

# L'impression ne démarre pas

- Contrôle 1 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché, puis mettez l'imprimante sous tension.

  Si le témoin d'alimentation clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin cesse de clignoter et reste allumé en vert.

  remarque

  - En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Si le témoin d'alimentation clignote vert, cela signifie que l'ordinateur traite les données pour les envoyer à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

- Contrôle 2 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur, puis vérifiez les points suivants :

  - Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.

  - Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- Contrôle 3 : redémarrez l'ordinateur.

  En cas de tâches d'impression inutiles, supprimez-les.

  Suppression de tâches d'impression

- Contrôle 4 : assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

  L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

  Sous Windows, assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

  Sous Macintosh, assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la zone Imprimante de la boîte de dialogue Imprimer.

  remarque

  - Pour faire de votre imprimante l'imprimante par défaut, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut (Windows), Imprimante par défaut ou Définir par défaut (Macintosh).

- Contrôle 5 : configurez correctement le port de l'imprimante.

  Configurez "USBnnn" (où "n" est un nombre) en tant que port de l'imprimante.

  1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.

  2. Cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimante dans Matériel et audio.

     Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques, puis Imprimantes et télécopieurs.

     Sous Windows 2000, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimantes.

  3. Cliquez sur l'icône Canon XXX avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés.

  4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

     Vérifiez qu'un port appelé USBnnn (où "n" est un nombre), accompagné de la mention Canon XXX dans la colonne Imprimante, est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

     Si le paramètre est incorrect, réinstallez le pilote d'imprimante ou remplacez le port de l'imprimante par le port correct.

Haut de la page