Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Annexe > Précautions de sécurité

# Précautions de sécurité

Les avertissements et les précautions de ce manuel ont pour but de vous aider à utiliser l'imprimante en toute sécurité. Ne tentez pas de l'utiliser d'une manière autre que celle décrite dans ce guide. Sinon, il peut y avoir un risque d’accident, d’incendie ou d’électrocution.

Avertissement Si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie ou d'endommager l'imprimante.

> Choix d'un emplacement | Ne placez pas l'imprimante près de solvants inflammables comme certains alcools ou diluants.
> Alimentation | Ne tentez jamais de brancher ni de débrancher l'imprimante les mains mouillées.
> Veillez à toujours enfoncer totalement la fiche dans la prise de courant.

> Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Ne placez pas d’objets lourds sur le cordon d'alimentation.

> Ne branchez jamais l'imprimante dans une prise de courant déjà utilisée pour un autre équipement (prolongateur, rallonge, multiprise deux ou trois prises, etc.).

> N'utilisez jamais l'imprimante si le câble d'alimentation n'est pas complètement déroulé ou s'il est emmêlé.
> Si vous détectez de la fumée, des odeurs inhabituelles ou des bruits étranges autour de l'imprimante, débranchez-la immédiatement de l'alimentation et appelez le service de maintenance.

> Débranchez de temps à autre l'imprimante et, à l'aide d'un chiffon sec, enlevez la poussière ou la saleté qui aurait pu se déposer sur la prise secteur ou la prise murale. Lorsque l'imprimante est exposée à une grande quantité de poussière ou de fumée ou à un taux d'humidité élevé, la poussière qui se dépose sur la prise absorbe l'humidité, ce qui peut détériorer les matériaux isolants et provoquer un incendie.

> En cas d'orage, débranchez la prise secteur de l'imprimante et abstenez-vous de l'utiliser. Le fait de la laisser branchée peut provoquer un incendie ou une électrocution ou endommager l'imprimante, selon l'intensité de l'orage.
> Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni avec l'imprimante.
> Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante |

> Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'imprimante. N'utilisez jamais de solvants inflammables tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants.

> Des solvants inflammables entrant en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

> Débranchez toujours l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer. Si vous mettez l'imprimante accidentellement sous tension pendant l'opération de nettoyage, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.
> Entretien de l'imprimante | N'essayez pas de démonter ou d'apporter des modifications à l'imprimante. L'imprimante ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur. Certaines parties de l'imprimante sont sous haute tension. N'effectuez aucune procédure d'entretien autre que celles décrites dans ce guide.
> Travail autour de l'imprimante | N'utilisez pas d'aérosol hautement inflammable à proximité de l'imprimante. Un aérosol entrant en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention Si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité, vous pouvez vous blesser ou endommager l'imprimante.

> Choix d'un emplacement | N'installez pas l'imprimante dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.
> Évitez d'installer l'imprimante à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, installez l'imprimante dans une pièce dont la température varie entre 5 °C et 35 °C (41 °F à 95 °F) et le taux d'humidité entre 10 % et 90 % (sans condensation).
> Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
> N'adossez pas l'arrière de l'imprimante au mur.
> Alimentation |

> Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.

> N'utilisez pas de rallonge.

> Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.

> Travail autour de l'imprimante | Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.
> Déplacez l'imprimante en la portant par les deux extrémités.
> Ne placez aucun objet sur l'imprimante.
> Ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.
> Si un corps étranger (métallique ou liquide) venait à glisser dans l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service de maintenance.
> Ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre pourrait s'écouler et endommager l'imprimante.
> Cartouches FINE (cartouches d’encre) | Gardez les cartouches d’encre FINE hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle d'encre par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux. En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.
> En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
> Ne secouez pas les cartouches d’encre FINE. L'encre risque de couler et de tacher vos vêtements ou les objets environnants.

> Ne touchez jamais les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression d’une cartouche FINE après une impression.

> Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.

> Ne jetez pas les cartouches FINE au feu.
> N'essayez pas de démonter ou d'apporter des modifications aux cartouches FINE.
> Ne manipulez pas les cartouches FINE brusquement ; par exemple, n’appuyez pas fort sur les cartouches ou ne les faites pas tomber.

> Ne rincez pas et n’essuyez pas les cartouches FINE.

> Une fois les cartouches FINE installées, retirez-les uniquement en cas de nécessité.

Lorsque l'imprimante est placée à proximité d’autres appareils électriques tels que des lampes fluorescentes

Placez l'imprimante à au moins 5,91 pouces / 15 cm de tout autre appareil électrique comme des lampes fluorescentes. Si cette distance n'est pas respectée, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement en raison des bruits émis par les lampes fluorescentes.

À la mise hors tension de la machine

Lorsque vous mettez la machine hors tension, appuyez toujours sur le bouton d'alimentation et vérifiez que le voyant d’alimentation (vert) s’est éteint. Si vous débranchez la prise d’alimentation alors que le voyant d’alimentation est allumé ou clignote, la tête d’impression ne peut pas être protégée et vous risquez de ne plus pouvoir imprimer.

Haut de la page