고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > FINE 카트리지 교체 > 교체 절차

### 교체 절차

FINE 카트리지의 잉크가 없을 때 아래 절차에 따라 카트리지를 교체합니다.

중요 FINE 카트리지 취급 FINE 카트리지에 있는 전기 접점(A) 또는 프린트 헤드 노즐(B)을 만지지 마십시오. 이를 만질 경우 인쇄가 올바르게 되지 않을 수 있습니다. 최적의 인쇄 품질을 유지하려면 지정한 Canon 브랜드 FINE 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 리필 잉크는 권장하지 않습니다.

FINE 카트리지를 제거한 경우 즉시 이를 교체합니다. FINE 카트리지를 제거한 채로 프린터를 방치하지 마십시오.

빈 카트리지는 새 카트리지로 교체합니다. 제거된 FINE 카트리지를 다시 삽입하면 프린터는 노즐 막힘 등과 같은 몇 가지 이유로 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.
또한 이런 카트리지에서는 잉크 잔량 경고가 올바르게 나타나지 않을 수 있습니다.

최적의 인쇄 품질을 유지하려면 패키지 상자에 표시된 날짜 이내에 프린터에 FINE 카트리지를 설치합니다. 또한 FINE 카트리지를 처음 사용한지 6개월 이내에 사용하십시오(이를 설치할 때 날짜를 적어 놓을 것을 권장합니다).

참고 FINE 카트리지의 잉크 다 쓴 경우, 당분간만 남아 있는 컬러 또는 블랙 FINE 카트리지로 인쇄할 수 있습니다. 그러나 컬러와 블랙 카트리지 모두를 사용해 인쇄할 때보다 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다. 최적의 품질을 얻기 위하여 새 FINE 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 하나의 잉크만으로 인쇄를 할 때에도 빈 FINE 카트리지를 설치한 상태로 인쇄합니다. 컬러 FINE 카트리지 또는 블랙 FINE 카트리지 중 하나라도 설치되어 있지 않을 경우 에러가 발생하고 인쇄를 할 수 없습니다.

이 설정의 구성 방법에 대한 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오.

흑백 문서를 인쇄할 때나 흑백 인쇄가 지정되었을 때에도 컬러 잉크가 소모될 수 있습니다.

또한 모든 잉크는 프린터의 성능을 유지하는 데 필요한 프린트 헤드 청소 및 프린트 헤드 정밀 청소 시에도 소모됩니다. 잉크가 모두 소모된 경우 새 FINE 카트리지로 즉시 교체합니다.

1. 전원이 켜졌는지 확인하고 앞면 커버를 엽니다.

FINE 카트리지 홀더가 교체 위치로 이동합니다.

주의 FINE 카트리지 홀더를 잡아 강제로 고정 또는 이동시키지 마십시오. 프린터 내부의 금속 부분이나 다른 부분을 만지지 마십시오.

중요 앞면 커버를 10분 넘게 열어 둘 경우 FINE 카트리지 홀더가 오른쪽으로 이동합니다. 이 경우 앞면 커버를 닫고 다시 엽니다.

1. 빈 FINE 카트리지를 제거합니다.

(1) FINE 카트리지를 아래로 누릅니다.

(2) FINE 카트리지를 제거합니다.

중요 옷이나 주변에 잉크가 묻지 않도록 FINE 카트리지를 조심스럽게 취급합니다. 빈 FINE 카트리지는 소모품 처리에 대한 지역 법률과 규정에 따라 폐기합니다.

1. 새 FINE 카트리지를 준비합니다.

새 FINE 카트리지를 패키지에서 꺼내고 오렌지색 보호 테이프(A)를 가볍게 제거합니다.

중요 FINE 카트리지를 흔들 경우, 잉크가 흘러 나와 손이나 주변 환경을 더럽힐 수 있습니다. FINE 카트리지를 조심스럽게 다룹니다. 제거한 보호 테이프에 있는 잉크가 손이나 주변 환경을 더럽히지 않도록 주의하십시오. 일단 보호 테이프를 제거한 후에는 다시 부착하지 마십시오. 소모품 처리에 대한 지역 법률과 규정에 따라 이를 폐기하십시오. FINE 카트리지에 있는 전기 접점 또는 프린트 헤드 노즐을 만지지 마십시오. 이를 만질 경우 올바르게 인쇄가 되지 않을 수 있습니다.

1. FINE 카트리지를 설치합니다.

(1) 새 FINE 카트리지를 해당 슬롯에 완전히 삽입합니다.

블랙 FINE 카트리지는 왼쪽 슬롯(B)에 설치해야 하고 컬러 FINE 카트리지는 오른쪽 슬롯(C)에 설치해야 합니다.

(2) FINE 카트리지가 딸깍 소리가 나며 제자리에 끼워질 때까지 밀어 올립니다.

중요 블랙과 컬러 FINE 카트리지 모두가 설치되지 않으면 프린터는 인쇄를 할 수 없습니다. 두 FINE 카트리지를 모두 설치하도록 하십시오.

1. 앞면 커버를 닫습니다.

참고 앞면 커버를 닫은 후 알람 램프가 여전히 오렌지색으로 깜박이면 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오. FINE 카트리지를 교체한 후 인쇄를 시작할 때 프린터는 자동으로 프린트 헤드 청소를 시작합니다. 프린터가 프린트 헤드의 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오. 청소하는 동안 전원 램프가 초록색으로 깜박입니다. 직선이 잘못 정렬되었거나 프린트 헤드 위치가 잘못 정렬된 경우 프린트 헤드 위치를 정렬합니다. 프린트 헤드 정렬을 참조하십시오.

맨 위로