Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler

# Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler

- Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?

  Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

- Kontrol 2: HASSAS Kartuş doğru takılmamış olabilir mi?

  HASSAS Kartuşu çıkarın ve yeniden takın. HASSAS Kartuşun takılmasıyla yazdırma sonucu daha iyi olabilir.

  Ayrıca koruyucu bandın (A) çıkarılmış olduğunu kontrol edin.

- Kontrol 3: Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın ve Yazıcı Kafası Temizleme gibi gerekli bakım işlemlerini gerçekleştirin.

  Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın.

  Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırma, Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme için bkz. Düzenli Bakım.

  - Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru şekilde yazdırılmamışsa:

    Yazıcı Kafası Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın ve deseni inceleyin.

  - Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:

    Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemini başlatın.

    Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, bu işlemi tekrar deneyin.

  - Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:

    Mürekkep bitmiş olabilir. HASSAS Kartuşu değiştirin.

- Kontrol 4: Bir HASSAS Kartuşun mürekkebi bittiğinde yenisiyle değiştirin.

- Kontrol 5: Tek bir yazdırılabilen yüzeye sahip kağıt kullanırken, kağıdın, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

  Bu tür kağıtların yanlış tarafına yazdırılması baskıların net olmamasına veya düşük kalitede olmasına neden olabilir.

  Kağıdın yazdırılabilir tarafı hakkında ayrıntılı bilgi için kağıtla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

- Kontrol 6: Kağıt kalınlığı Kolunun ayarını değiştirin.

  Yazdırdığınız kağıdın türüne göre Kağıt Kalınlığı Kolunun konumunu ayarlayın.

  Bkz. Kağıt Yükleme.

  Yazdırma içeriğine bağlı olarak kolu sola ayarlamanız gereken kağıt türlerinde bile yazdırma yüzeyi çizilebilir veya kağıdın köşeleri veya kenarları kirlenebilir. Bu durumda Kağıt Kalınlığı Kolunu sağa ayarlayın.

  * Yazdırmayı bitirdiğinizde Kağıt Kalınlığı Kolunu sola doğru sıfırlayın. Kol yeniden sol tarafa ayarlanmazsa yazıcı kafası ile yüklenen kağıt arasındaki daha geniş boşluktan dolayı yazıcının iç tarafının kirlenmesi daha muhtemeldir. Ayrıca bu durum baskı kalitesini de düşürebilir.

  not

  - Kağıdın köşeleri veya kenarları lekelenmişse Kapı Kalınlığı Kolu sağa ayarlanmış şekilde yazdırmayı deneyin.

Sayfa başına dön