Guia Avançado > Imprimindo de um Computador > Imprimindo com Outro Software > Diversos Métodos de Impressão > Impressão de Cartaz

# Impressão de Cartaz

A função Impressão de Cartaz permite ampliar os dados de imagem, dividi-los em várias páginas e imprimir essas páginas em folhas de papel separadas. Quando coladas, as páginas formam uma folha de grandes dimensões, como um cartaz.

O procedimento para executar a impressão de cartaz é o seguinte:

## Definindo a Impressão de Cartaz

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão de cartaz

   Selecione Impressão de Cartaz (Poster Printing) na lista Layout de Página (Page Layout) na guia Configurar Página (Page Setup).
   As configurações atuais são exibidas na Visualização das Configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

3. Selecione o tamanho do papel de impressão

   Selecione na lista Tamanho do Papel da Impressora (Printer Paper Size) o tamanho do papel colocado na impressora.
   Você acabou de definir a impressão de cartaz de 2 por 2 páginas.

4. Defina o número de divisões da imagem e as páginas a serem impressas.

   Se necessário, clique em Especificar... (Specify...), especifique as seguintes configurações na caixa de diálogo Impressão de Cartaz (Poster Printing) e clique em OK.

   Divisões da Imagem

     Selecione o número de divisões (vertical x horizontal) na lista Divisões da Imagem. Quanto maior for o número de divisões, maior a quantidade de folhas utilizadas na impressão, o que permite criar um cartaz cada vez maior.

   Imprimir “Recortar/Colar” em margens

     Para omitir as palavras “Recortar” e “Colar”, desmarque essa caixa de seleção.

     Importante

     - Esta função não está disponível quando for utilizado o driver da impressora de 64 bits.

   Imprimir linhas “Recortar/Colar” em margens

     Para omitir linhas de recorte, desmarque essa caixa de seleção.

   Páginas

     Para imprimir novamente somente páginas específicas, digite os números das páginas. Para imprimir várias páginas, especifique o intervalo de impressão, separando os números das páginas por vírgulas ou hífens.

     Nota

     - Você também pode exibir o intervalo de impressão clicando nas páginas de visualização da configuração.

5. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).
   Durante a impressão, o documento será dividido em várias páginas.
   Depois de todas as páginas terem sido impressas, cole-as para criar um cartaz.

## Imprimindo Apenas Páginas Específicas

Se a tinta ficar fraca ou acabar durante a impressão, você poderá imprimir apenas as páginas necessárias, utilizando o seguinte procedimento:

1. Defina o intervalo de impressão

   Na Visualização das Configurações exibida à esquerda da guia Configurar Página (Page Setup), clique nas páginas que não precisam ser impressas.
   As páginas clicadas são excluídas, sendo exibidas apenas as páginas que serão impressas.

   Nota

   - Clique nas páginas excluídas para exibi-las novamente.

   - Clique com o botão direito na Visualização das Configurações para selecionar Imprimir todas as páginas (Print all pages) ou Excluir todas as páginas (Delete all pages).

2. Conclua a configuração

   Depois de concluir a seleção das páginas, clique em OK.
   Quando a impressão for executada, serão impressas somente as páginas especificadas.

Importante

- Se a opção Impressão de Cartaz (Poster Printing) estiver selecionada, as caixas de seleção Impressão Duplex (Duplex Printing) e Imprimir a Partir da Última Página (Print from Last Page), bem como a caixa de listagem Lado do Grampeamento (Staple Side), serão exibidas acinzentadas e não estarão disponíveis.

- Se a caixa de seleção Impressão sem Bordas (Borderless Printing) estiver marcada, não será possível selecionar Impressão de Cartaz (Poster Printing).

- Como o documento é ampliado para a impressão de cartaz, os resultados de impressão poderão ficar com baixa resolução.

Topo da página