الدليل المتقدم > الصيانة > تنفيذ الصيانة من جهاز كمبيوتر > محاذاة وضع رأس الطباعة

# محاذاة وضع رأس الطباعة

تعمل محاذاة رأس الطباعة على تصحيح أوضاع تركيب رأس الطباعة وتحسين حالات انحراف الألوان والسطور.

يوضح الإجراء التالي كيفية محاذاة رأس الطباعة:

## محاذاة رأس الطباعة

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance)

   تظهر رسالة.

3. تحميل الورق في الطابعة

   قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار, ثم قم بتحميل ورقة من الورق العادي بالحجم [A4] أو بالحجم [Letter] في الدرج الخلفي.

4. تنفيذ محاذاة رأس الطباعة

   اتبع الإرشادات الموجودة بالرسالة.
   يتم فتح مربع الحوار ‏محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment).

5. فحص النموذج المطبوع

   أدخل أرقام النماذج التي يوجد بها أقل عدد من الخطوط في الخانات المرافقة.
   سيؤدي النقر فوق النماذج التي يوجد بها أقل عدد من الخطوط في إطار المعاينة إلى تعيين أرقام هذه النماذج في الخانات المرافقة تلقائيًا.

   بعد قيامك بإدخال كل القيم الضرورية، انقر فوق موافق (OK).

   ملاحظة

   - إذا كنت تنظر إلى نتائج الطباعة ومازلت لا تستطيع تحديد النموذج الذي به أقل عدد من الخطوط، فارجع إلى دليل الطابعة.

أعلى الصفحة