Guia Avançado > Imprimindo de um Computador > Imprimindo com Outro Software > Diversos Métodos de Impressão > Impressão Duplex

# Impressão Duplex

O procedimento para a impressão de dados dos dois lados do papel é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Defina a impressão duplex

   Marque a caixa de seleção Impressão Duplex (Duplex Printing) na guia Configurar Página (Page Setup).

3. Selecione o layout.

   Selecione Impressão em Tamanho Normal (Normal-size Printing) (ou Impressão Ajustada à Página (Fit-to-Page Printing), Impr. Escala (Scaled Printing) ou Impr. Layout Página (Page Layout Printing) na lista Layout de Página (Page Layout).

4. Especifique o lado a ser grampeado

   A impressora analisa as configurações Orientação (Orientation) e Layout de Página (Page Layout) e seleciona automaticamente o melhor Lado do Grampeamento (Staple Side). Caso deseje alterar a configuração, selecione outro valor na lista.

5. Defina a largura da margem

   Se necessário, clique em Especificar Margem... (Specify Margin...), defina a largura da margem de grampeamento e clique em OK.

6. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Configurar Página (Page Setup).

   Ao imprimir, o documento será impresso em um lado de uma folha de papel. Uma vez concluída a impressão do primeiro lado, ajuste o papel corretamente de acordo com a mensagem e clique em OK. Será então impresso o verso do documento.

Importante

- A opção Impressão Duplex (Duplex Printing) não estará disponível quando:

  - Um tipo de mídia diferente de Papel Comum (Plain Paper) estiver selecionado na lista Tipo de Mídia (Media Type).

  - Impressão de Cartaz (Poster Printing) está selecionado na lista Layout de Página (Page Layout).

- Quando Impressão de Livreto (Booklet Printing) for selecionado na lista Layout de Página (Page Layout), as opções Impressão Duplex (Duplex Printing) e Lado do Grampeamento (Staple Side) serão exibidas acinzentadas e não estarão disponíveis.

Nota

- Se a caixa de diálogo Tipo de Mídia (Media Type) for exibida ao executar uma impressão sem bordas durante uma impressão duplex, selecione a opção Papel Comum (Plain Paper).

- Se o verso do papel ficar manchado durante a impressão duplex, execute a opção Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning) na guia Manutenção (Maintenance).

Topo da página