Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > При тусклой печати или искажении цвета > Выравнивание печатающей головки

### Выравнивание печатающей головки

Если прямые линии печатаются со смещением, или при неровных результатах печати, необходимо отрегулировать положение печатающей головки.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

1. Напечатайте образец для выравнивания печатающей головки.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Выравн. печат. головок (Print Head Alignment).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Печатается образец для выравнивания печатающей головки. Не открывайте переднюю крышку во время печати. Печать занимает около 3 минут.

(4) После печати следующего образца убедитесь, что он напечатан правильно, и щелкните Да (Yes).

1. Регулировка положения печатающих головок.

(1) Осмотрите распечатку и выберите в столбце А номер шаблона с наименее заметными полосами.

Примечание Если лучший образец выбрать не удается, выберите параметр, соответствующий шаблону с наименее заметными белыми полосами.

(A) Наименее заметные вертикальные белые полосы

(B) Заметные вертикальные белые полосы

(C) Наименее заметные горизонтальные белые полосы

(D) Заметные горизонтальные белые полосы

(2) Аналогично выберите номера образцов во всех столбцах до L и щелкните OK.

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно программы Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Напечатайте образец для выравнивания печатающей головки.

(1) Во всплывающем меню выберите Пробная печать (Test Print).

(2) Щелкните Выравн. печат. головок (Print Head Alignment).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Печатается образец для выравнивания печатающей головки. Не открывайте переднюю крышку во время печати. Печать занимает около 3 минут.

1. Регулировка положения печатающих головок.

(1) Осмотрите распечатку и выберите в столбце A номер шаблона с наименее заметными полосами.

Примечание Если лучший образец выбрать не удается, выберите параметр, соответствующий шаблону с наименее заметными белыми полосами.

(A) Наименее заметные вертикальные белые полосы

(B) Заметные вертикальные белые полосы

(C) Наименее заметные горизонтальные белые полосы

(D) Заметные горизонтальные белые полосы

(2) Аналогично выберите номера образцов во всех столбцах до L и щелкните Отправить (Send).

Наверх