الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > تتحرك الطابعة ولكن دون خروج الحبر

# تتحرك الطابعة ولكن دون خروج الحبر

- الفحص رقم 1: هل فتحات رأس الطباعة مسدودة?

  قم بطباعة نموذج فحص الفتحات لتحديد ما إذا كان الحبر يخرج بشكل صحيح من فتحات رأس الطباعة أم لا.

  راجع الصيانة الدورية الخاصة بطباعة نموذج فحص الفتحات وتنظيف رأس الطباعة والتنظيف الشامل لرأس الطباعة.

  - في حالة عدم طباعة نموذج فحص الفتحات بشكل صحيح:

    بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة، قم بطباعة نموذج فحص الفتحات ثم قم بفحصه.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين:

    قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة

    إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة، فجرِّبه مرةً أخرى.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرتين:

    احتمال نفاد الحبر. استبدل خرطوشة FINE.

- الفحص رقم 2: هل تم تركيب خرطوشة FINE بطريقة صحيحة?

  قم بإزالة خرطوشة FINE‏، ثم أعد تركيبها. يمكن تحسين جودة الطباعة عن طريقة إزالة خرطوشة FINE‏ وإعادة تركيبها.

  تحقق أيضًا من إزالة الشريط الواقي (أ).

- الفحص رقم 3: عند نفاد الحبر من خرطوشة FINE، استبدلها بخرطوشة جديدة.

أعلى الصفحة