คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE

# การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE

เมื่อหมึกหมดลงระหว่างพิมพ์งาน ไฟ เตือน จะกะพริบเป็นสีส้มสี่ครั้ง และปรากฏข้อความระบุข้อผิดพลาดขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคาร์ทริดใดหมึกหมด และเปลี่ยนเป็นคาร์ทริด FINE ใหม่

หมายเหตุ หากข้อความระบุข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ทำการยืนยันข้อความนั้นๆ และดำเนินการตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 'ไฟกะพริบสี่ครั้ง: หมึกหมด' จาก 'ไฟเตือนกะพริบเป็นสีส้ม' ใน 'การแก้ไขปัญหา' ในคู่มืออิเล็กทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคาร์ทริด FINE ที่แนะนำให้ใช้ในคู่มือการใช้: คำแนะนำเริ่มต้น

### การตรวจสอบสถานะหมึก

คุณสามารถตรวจสอบสถานะหมึกของทุกคาร์ทริด FINE ได้จากการตรวจดูแลสถานะเครื่องพิมพ์ (Windows) หรือ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

หมายเหตุ ตัวตรวจวัดระดับหมึกจะถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจวัดปริมาณหมึกที่คงเหลือ เครื่องพิมพ์จะถือว่าหมึกเต็มเมื่อทำการติดตั้งคาร์ทริด FINE ใหม่ และจะเริ่มตรวจวัดระดับหมึกที่คงเหลือ หากคุณติดตั้งคาร์ทริด FINE ที่ใช้แล้ว ระดับหมึกที่แสดงผลอาจไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ดูข้อมูลระดับหมึกไว้เป็นแนวทางเท่านั้น

(A) ตรวจสอบว่ามีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือไม่

หมึกที่ระบุเป็น (หมึกน้อย) แสดงว่าหมึกใกล้หมด คุณสามารถพิมพ์งานได้ต่อไประยะหนึ่ง แต่แนะนำให้เตรียมคาร์ทริด FINE ใหม่ไว้

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้าจอยืนยันแต่ละส่วน

(1) เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

(2) คลิกแท็บ การบำรุงรักษา จากนั้นเลือก แสดงสถานะเครื่องพิมพ์

ยืนยันข้อมูลระดับหมึกโดยคลิกที่เมนู รายละเอียดหมึก

หมายเหตุ คุณยังสามารถแสดงหน้าจอสถานะเครื่องพิมพ์ได้โดยคลิกที่ Canon XXX ('XXX' คือชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ) ที่ปรากฏบนแถบแสดงการทำงานขณะทำการพิมพ์

(1) เปิด Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

(2) เลือก Ink Level Information ในเมนูป๊อปอัพ

ยืนยันข้อมูลระดับหมึกโดยคลิกที่ Ink Details

ด้านบน