Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Τακτική συντήρηση > Καθαρισμός του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού

# Καθαρισμός του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού

Αν ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού λερωθεί ή κολλήσει πάνω του σκόνη από χαρτί, η τροφοδοσία του χαρτιού ενδέχεται να μην γίνεται σωστά. Στη περίπτωση αυτή, καθαρίσετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού. Ο καθαρισμός προκαλεί φθορά του κυλίνδρου τροφοδοσίας του χαρτιού, οπότε πρέπει να εκτελείτε αυτή την εργασία μόνο όποτε είναι απαραίτητο.

Πρέπει να ετοιμάσετε: τρία φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει τεθεί σε λειτουργία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την πίσω θήκη.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

1. Καθαρίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας του χαρτιού.

(1) Κάντε κλικ στην καρτέλαΣυντήρηση (Maintenance).

(2) Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός κυλίνδρου (Roller Cleaning).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού θα περιστρέφεται καθώς καθαρίζεται.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού σταματά να περιστρέφεται. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, τοποθετήστε το χαρτί.

Τοποθετήστε τρία φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή τύπου Letter στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το χαρτί που τοποθετείται στον εκτυπωτή θα τον τροφοδοτήσει και κατόπιν θα εξάγεται.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει το βαθύ καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού.

1. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια σκουπίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (A)που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της πίσω θήκης, με μία νοτισμένη μπατονέτα ή κάτι παρόμοιο. Περιστρέψτε τον κύλινδρο με το χέρι προς την κατεύθυνση του βέλους (B) καθώς τον καθαρίζετε. Μην αγγίζετε τον κύλινδρο με τα δάχτυλά σας. Περιστρέψτε τον με μία μπατονέτα. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Canon.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει τεθεί σε λειτουργία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την πίσω θήκη.

1. Ανοίξτε τοπλαίσιο διαλόγουCanon IJ Printer Utility.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

1. Καθαρίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας του χαρτιού.

(1) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο Καθαρισμός (Cleaning) στο αναδυόμενο μενού.

(2) Κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός κυλίνδρου (Roller Cleaning).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού θα περιστρέφεται καθώς καθαρίζεται.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού σταματά να περιστρέφεται. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, τοποθετήστε το χαρτί.

Τοποθετήστε τρία φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή τύπου Letter στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το χαρτί που τοποθετείται στον εκτυπωτή θα τον τροφοδοτήσει και κατόπιν θα εξάγεται.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει τον καθαρισμό.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια σκουπίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (A)που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της πίσω θήκης, με μία νοτισμένη μπατονέτα ή κάτι παρόμοιο. Περιστρέψτε τον κύλινδρο με το χέρι προς την κατεύθυνση του βέλους (B) καθώς τον καθαρίζετε. Μην αγγίζετε τον κύλινδρο με τα δάχτυλά σας. Περιστρέψτε τον με μία μπατονέτα. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Canon.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας