Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Düzeltmeyi Belirtme > ICC Profilleri ile Yazdırma

# ICC Profilleriyle Yazdırma

Resim verilerinin belirlenmiş bir ICC profili varsa, yazdırma sırasında verilerin renk aralığını (Adobe RGB veya sRGB) etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsü ayar yordamı yazdırma işleminde kullanılan uygulama yazılımına göre değişir.

## Resim verilerini ICC profili belirleyebilen bir uygulama yazılımından yazdırma

Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional veya ICC profili belirtmenize izin veren başka bir uygulama yazılımı kullandığınızda, verileri yazdırırken Windows'da bulunan renk yönetim sistemini (ICM) kullanabilirsiniz. Resim verilerinde belirlenen ICC profilinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak uygulama yazılımının düzenleme ve rötuş sonuçlarını yazdırabilirsiniz.

Bu yazdırma yöntemini kullanmak için, önce resim verilerinde ICC profili belirlemek üzere bir uygulama yazılımı kullanmalısınız. Uygulama yazılımı programıyla ICC profili belirleme yönergeleri için, kullandığınız uygulama yazılımının el kitabına bakın.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

   Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

3. Yazdırma kalitesini seçin

   Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.

4. El ile renk ayarlamayı seçin

   Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) seçeneğini belirleyin ve Ayarla… (Set...) öğesini tıklatın.
   El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

5. Renk düzeltmeyi seçin

   Eşleşen (Matching) sekmesini tıklatın ve Renk Düzeltme (Color Correction) için ICM öğesini seçin.

6. Diğer öğeleri ayarlayın

   Gerekirse, Renk Ayarlama (Color Adjustment) sekmesini tıklatın ve Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için renk dengesini ayarlayın ve Parlaklık (Brightness), Yoğunluk (Intensity) ve Karşıtlık (Contrast) ayarlarını yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

7. Kurulumu tamamlayın

   Ana (Main) sekmesinde OK düğmesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, yazıcı resim verilerinin renk aralığını kullanır.

Önemli

- Bir görüntüyü kendi oluşturduğunuz bir profili veya bir uygulama yazılımında özel Canon kağıdı için bir profili belirterek yazdırırsanız, yazıcı sürücüsünün Renk Düzeltme (Color Correction) menüsünden Hiçbiri (None) seçeneğini belirleyin.

## Resim verilerini ICC profili belirleyemeyen bir uygulama yazılımından yazdırma

ICC profili belirlemenize izin vermeyen bir uygulama yazılımından yazdırırken, ICC profilini yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarlarında belirleyin ve verileri yazdırın. Adobe RGB verilerini yazdırırken, uygulama yazılımı Adobe RGB'yi desteklemiyor olsa bile verileri Adobe RGB renk aralığıyla yazdırabilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

   Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

3. Yazdırma kalitesini seçin

   Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.

4. El ile renk ayarlamayı seçin

   Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) seçeneğini belirleyin ve Ayarla… (Set...) öğesini tıklatın.
   El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

5. Renk düzeltmeyi seçin

   Eşleşen (Matching) sekmesini tıklatın ve Renk Düzeltme (Color Correction) için ICM öğesini seçin.

6. Girdi profilini seçin

   Resim verilerinin renk aralığıyla eşleşen bir Girdi Profili (Input Profile) seçin.

   - sRGB verileri veya ICC profili olmayan veriler için:

     Standart (Standard) öğesini seçin.

   - Adobe RGB verileri için:

     Adobe RGB (1998) öğesini seçin.

   Önemli

   - Uygulama yazılımı bir girdi profili belirtiyorsa, yazıcı sürücüsünün girdi profili ayarı geçersiz olur.

   - Bilgisayarınızda yüklü ICC profili yoksa, Adobe RGB (1998) görüntülenmez. ICC profillerini yazıcıyla birlikte verilen Kurulum CD-ROM'undan yükleyebilirsiniz.

7. Diğer öğeleri ayarlayın

   Gerekirse, Renk Ayarlama (Color Adjustment) sekmesini tıklatın ve Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için renk dengesini ayarlayın ve Parlaklık (Brightness), Yoğunluk (Intensity) ve Karşıtlık (Contrast) ayarlarını yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

8. Kurulumu tamamlayın

   Ana (Main) sekmesinde OK düğmesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler seçili resim verilerinin renk aralığıyla yazdırılır.

## İlgili Konular

Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme

Renk Düzeltmeyi Belirtme

Renk Dengesini Ayarlama

Parlaklığı Ayarlama

Yoğunluğu Ayarlama

Karşıtlığı Ayarlama

Sayfa başına dön