Guía avanzada > Apéndice > Transporte y guardado de la impresora

# Transporte y guardado de la impresora

Cuando vaya a transportar la impresora o a guardarla durante un largo periodo de tiempo, empaquétela con los materiales de embalaje originales.

Si no conserva el embalaje original, embálela cuidadosamente con otro material que la proteja y guárdela en una caja resistente.

precaución

- No transporte ni guarde la impresora inclinada, verticalmente o al revés, ya que se podría derramar la tinta y causar daños a la impresora.

1. Apague la impresora.

2. Confirme que la luz de encendido está apagada y desenchufe la impresora.

   importante

   - No desenchufe la impresora mientras la luz de encendido está iluminada o parpadeando en verde, puesto que podría producir un mal funcionamiento o daños en la impresora, con lo que ésta no sería capaz de imprimir.

3. Cierre el soporte del papel.

4. Desconecte el cable de impresora del equipo y de la impresora y, a continuación, el cable de alimentación eléctrica de la impresora.

5. Utilice cinta adhesiva para sujetar todas las cubiertas de la impresora y evitar que se abran durante el transporte. Después, introduzca la impresora en la bolsa de plástico.

6. Coloque material de protección a ambos lados de la impresora cuando la embale.

   importante

   - Embale la impresora con los cartuchos FINE instalados en ella.

   nota

   - Indique claramente en la caja "FRÁGIL" o "MANEJAR CON CUIDADO".

Principio de página