Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий > Печать

# Печать

1. Щелкните Макет/печать (Layout/Print).

   Появится экран Макет/печать (Layout/Print).

   Внимание!

   - Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений):

     - Черная линия вдоль края изображения.

     - Край изображения обрезан.

     Однако при увеличении или предварительном просмотре изображения отображаются нормально и не оказывает влияния на печать.

2. Выберите требуемый макет.

   Чтобы напечатать фотографии без полей, выберите макет без полей.

   Примечание.

   - Набор предлагаемых макетов зависит от модели принтера, формата бумаги и типа носителя.

3. Нажмите кнопку Печать (Print).

Внимание!

- На некоторых компьютерах на бумаге большого формата, например, на бумаге формата A3/A3+, печать может выполняться неправильно, если одновременно печатаются несколько страниц или копий. При печати на такой бумаге рекомендуется выполнять печать постранично.

- В случае одновременной печати нескольких изображений при использовании бумаги формата больше A4 или при печати изображений с высоким разрешением может печататься только половина данных. В таких случаях установите флажок Постраничная передача задания в очередь печати (Spool print job page by page) в диалоговом окне Параметры (Preferences) и повторите печать.

  Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) нажмите кнопку (Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

- Когда выбрано значение Fine Art Photo Rag для параметра Тип носителя (Media Type) на экране Выбор бумаги (Select Paper), сверху и снизу листа автоматически добавляются поля шириной 35 мм.

  Перед печатью рекомендуется проверить диапазон печати с помощью функции Предварительный просмотр (Preview).

Примечание.

- Настройки фотопечати будут утрачены, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения изменений. Рекомендуется сохранять изображение, предназначенное для печати, если планируется его повторная печать.

  Сохранение фотографий

- Если используется макет с полями, то поля, расположенные слева и справа или сверху и снизу, могут оказаться разной ширины.

  Как при печати сделать поля одинаковыми?

- Можно обрезать фотографии или печатать на них даты.

  Обрезка фотографий (Фотопечать)

  Печать даты на фотографиях (Фотопечать)

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.

  Исправление и улучшение фотографий

- Можно выбирать расширенные параметры фотопечати (число копий, качество печати и так далее) в диалоговом окне Параметры (Preferences).

  Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) нажмите кнопку (Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

- Подробности см. в справке Макет/печать (Layout/Print).

Наверх