Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Nettoyage de la tête d'impression

### Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

Si vous cliquez sur Nettoyage dans la boîte de dialogue Vérification de motif qui s'affiche suite à l'impression du motif de vérification des buses, l'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure (3) à l'étape 3.

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows).

1. Nettoyez la tête d'impression.

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Nettoyage.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression lorsque le voyant d'alimentation commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.

(3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif de vérification des buses.

1. Vérifiez le motif de vérification des buses imprimé.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses.

Remarque Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, essayez d'effectuer un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Reportez-vous à la section Nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si vous cliquez sur Nettoyage dans la boîte de dialogue Vérification de motif qui s'affiche suite à l'impression du motif de vérification des buses, l'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure (3) à l'étape 3.

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Nettoyez la tête d'impression.

(1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Nettoyage.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression lorsque le voyant d'alimentation commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.

Remarque Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage.

(4) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses est imprimé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif de vérification des buses.

1. Vérifiez le motif de vérification des buses imprimé.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses.

Remarque Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, essayez d'effectuer un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Reportez-vous à la section Nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Haut de la page