Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Ładowanie papieru > Ładowanie papieru > Niezgodne typy nośników

### Niezgodne typy nośników

Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru i niewłaściwe działanie drukarki.

Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony

Papier wilgotny

Papier zbyt cienki (o gramaturze poniżej 17 funtów / 64 g/m2)

Papier zbyt gruby (zwykły papier firmy innej niż Canon o gramaturze powyżej 28 funtów / 105 g/m2)

Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)

Pocztówki

Pocztówki z naklejoną fotografią lub naklejką

Koperty z podwójnymi skrzydełkami (lub przyklejanymi skrzydełkami)

Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami

Koperty hermetycznie zaklejane

Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące

Dowolny typ papieru z otworami

Papier o kształcie innym niż prostokątny

Papier spięty zszywkami lub sklejony

Papier z materiałem klejącym

Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itd.

Powrót do góry