Guia de Avançado > Solução de Problemas > Resultados de Impressão Não Satisfatórios > Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos

# Nenhum Resultado de Impressão/A Impressão Está Borrada/As Cores Estão Erradas/Riscos Brancos

- Verificação 1: Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?

  Resultados de Impressão Não Satisfatórios

- Verificação 2: O cartucho FINE está instalado corretamente?

  Remova o cartucho FINE e reinstale-o. O resultado da impressão pode melhorar com a reinstalação do cartucho FINE.

  Verifique também se a fita de proteção (A) foi removida.

- Verificação 3: Imprima o padrão de verificação dos ejetores e execute todas as operações de manutenção necessárias, tais como a limpeza da cabeça de impressão.

  Imprima o padrão de verificação dos ejetores para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.

  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:

    Depois de fazer a limpeza da cabeça de impressão, imprima e examine o padrão de verificação dos ejetores.

  - Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:

    Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão.

    Se o problema não for resolvido após a limpeza profunda da cabeça de impressão, tente executá-la novamente.

  - Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:

    A tinta pode ter acabado. Substitua o cartucho FINE.

- Verificação 4: Quando um cartucho FINE ficar sem tinta, substitua-o por um novo.

- Verificação 5: Ao usar papel com uma superfície imprimível, verifique se o papel está colocado com o lado imprimível voltado para cima.

  A impressão no lado errado do papel pode causar impressões indistintas ou com qualidade reduzida.

  Consulte o manual de instruções fornecido com o papel para obter informações detalhadas sobre o lado imprimível.

- Verificação 6: Altere a configuração da alavanca de espessura do papel.

  Ajuste a posição da alavanca de espessura do papel conforme o tipo de papel no qual vai imprimir.

  Consulte Colocando Papel.

  Dependendo do conteúdo da impressão, a superfície de impressão poderá ficar riscada, ou os cantos ou extremidades do papel podem ficar manchados, até mesmo com tipos de papel para os quais a alavanca deve ser ajustada para a esquerda. Nesse caso, ajuste a alavanca de espessura do papel para a direita.

  * Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda novamente quando concluir a impressão. Se a alavanca não for ajustada para a esquerda novamente, o interior da impressora ficará mais exposto à poeira, por causa do espaço maior entre a cabeça de impressão e o papel colocado. Isso também pode reduzir a qualidade da impressão.

  Nota

  - Se os cantos ou extremidades do papel ficarem manchados, tente imprimir com a alavanca de espessura do papel ajustada para a direita.

Topo da página