Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Vkládání obálek

### Vkládání obálek

Můžete tisknout na obálky [European DL/Evropský formát DL] a [US Comm. Env. #10/Americká běžná obálka č.10].

Adresa se automaticky otočí a vytiskne podle orientace obálky, zadané v ovladači tiskárny.

Důležité Nelze použít následující obálky. - obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem, - obálky s dvojitou chlopní (nebo se samolepicí chlopní), - obálky s bublinkovou fólií,

- obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí.

1. Připravte si obálky.

Narovnejte obálky stlačením všech čtyř rohů a okrajů obálek.

Pokud jsou obálky zkroucené, podržte je za protilehlé rohy a jemně je srolujte opačným směrem.

Pokud je chlopeň obálky zkroucená, narovnejte ji.

Přejeďte po zaváděcí hraně obálky tužkou ve směru zavádění, aby se hrana zaostřila.

Na výše uvedených obrázcích je pohled na zaváděcí hranu obálky ze strany.

Důležité Pokud nejsou obálky zcela ploché a vyrovnané, může dojít k jejich uvíznutí v tiskárně. Zkontrolujte, že žádné vyboulení nebo zkroucení není větší než 0,1 palce / 3 mm.

1. Vložte obálky.

(B) Zadní strana

(C) Strana s adresou

(1) Vyrovnejte obálky podle pravé strany zadní přihrádky (A) a vložte je STRANOU S ADRESOU SMĚREM K SOBĚ.

Přeložená chlopeň obálky bude na levé straně a směrem dolů.

Najednou lze vložit nejvýše 5 obálek.

(2) Stiskněte vodítko papíru a posuňte je k levé straně obálek.

Nepřitlačte vodítko k papíru příliš silně. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

(3) Nastavte páčku tloušťky papíru vpravo.

Po skončení tisku vraťte páčku tloušťky papíru doleva.

1. Zadejte nastavení v ovladači tiskárny.

(1) V nabídce Typ média (Media Type) vyberte možnost Obálka (Envelope).

(2) Vyberte velikost obálek.

Vyberte možnost Obálka DL (DL Env.) nebo Běžná obálka č.10 (Comm. Env. #10) v nabídce Velikost stránky (Page Size).

V nabídce Velikost papíru (Paper Size) vyberte možnost Obálka DL (DL Envelope) nebo Obálka č.10 (#10 Envelope).

(3) V části Orientace (Orientation) vyberte možnost Na šířku (Landscape).

Důležité Pokud správně neurčíte nastavení Velikost stránky (Page Size) (nebo Velikost papíru (Paper Size)) a Orientace (Orientation), bude adresa vytištěna vzhůru nohama nebo bude otočena o 90 stupňů.

Poznámka Při podávání obálek může tiskárna vydávat provozní hluk. V systému Windows: Pokud je výsledek tisku vzhůru nohama, vyberte na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v dialogovém okně vlastností tiskárny v ovladači tiskárny funkci Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees).

Začátek stránky