Расширенное руководство > Приложение > Транспортировка и хранение принтера

# Транспортировка и хранение принтера

Перед транспортировкой принтера или отправкой его на длительное хранение упакуйте аппарат с использованием исходных упаковочных материалов.

Если оригинальные упаковочные материалы не сохранились, тщательно упакуйте принтер в защитный материал и поместите в прочную коробку.

Предупреждение.

- Не перевозите и не храните аппарат в наклонном, вертикальном или перевернутом положении, так как это может привести к вытеканию чернил и повреждению самого аппарата.

1. Выключите питание принтера.

2. Проверьте, что не горит индикатор Питание , и отключите принтер от сети.

   Внимание!

   - Во избежание повреждения аппарата не отключайте его от источника электропитания, пока кнопка Питание горит или мигает, так как это может послужить причиной возникновения неполадок или повреждения аппарата, и дальнейшая печать на аппарате может оказаться невозможной.

3. Сложите упор для бумаги.

4. Отсоедините кабель принтера от компьютера и аппарата, а затем отсоедините кабель питания от аппарата.

5. Используйте клейкую ленту чтобы зафиксировать все крышки принтера во избежание их открытия во время транспортировки. Затем поместите аппарат в пластиковый пакет.

6. При упаковке аппарата обложите его защитным материалом.

   Внимание!

   - Упаковывая аппарат, не извлекайте из него картридж FINE.

   Примечание.

   - Прикрепите к коробке этикетку ХРУПКОЕ или ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Наверх