Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Examen du motif de vérification des buses

### Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

1. Vérifiez si des lignes manquent dans le motif (1) ou si des rayures blanches figurent dans le motif (2).

(1) Vérifiez si des lignes manquent dans ce motif.

Si oui, le nettoyage est nécessaire.

(A) Correct

(B) Incorrect (des lignes manquent)

(2) Voyez si le motif comporte des traces blanches.

Si oui, le nettoyage est nécessaire.

(A) Correct

(B) Incorrect (des rayures blanches sont présentes)

1. Prenez les mesures appropriées.

Si le nettoyage n'est pas nécessaire

Cliquez sur Quitter dans la boîte de dialogue Vérification de motif afin de mettre fin à l'examen du motif de vérification des buses.

Si le nettoyage est nécessaire

Cliquez sur Nettoyage.

Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure ci-dessous.

Exécutez la procédure (3) à l'étape 3.

Exécutez la procédure (3) à l'étape 3.

Haut de la page