Erweitertes Handbuch > Wartung > Durchführen der Wartung über den Computer > Ausrichten des Druckkopfes

# Ausrichten des Druckkopfes

Bei der Druckkopfausrichtung werden die Positionen der Druckköpfe im Gerät korrigiert und Probleme wie Farbabweichungen und falsch ausgerichtete Zeilen behoben.

So führen Sie eine Druckkopfausrichtung aus:

## Druckkopfausrichtung

1. Öffnen des Druckertreiber-Setup-Fensters

2. Klicken auf der Registerkarte Wartung (Maintenance) auf Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment)

   Es wird eine Meldung angezeigt.

3. Einlegen von Normalpapier in den Drucker

   Stellen Sie den Papierstärkehebel nach links und legen Sie ein Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter in das hintere Fach ein.

4. Durchführen der Druckkopfausrichtung

   Befolgen Sie die Anweisung in der Meldung.
   Das Dialogfeld Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) wird geöffnet.

5. Überprüfen der gedruckten Muster

   Geben Sie die Nummern der Muster mit den wenigsten Streifen in den jeweiligen Feldern ein.
   Durch Klicken auf die Nummern der Muster mit den wenigsten Streifen im Vorschaufenster werden die zugehörigen Nummern in den jeweiligen Feldern automatisch festgelegt.

   Klicken Sie nach Eingabe der erforderlichen Werte auf OK.

   Hinweis

   - Wenn Sie den Ausdruck betrachten und nach wie vor nicht ermitteln können, welches Muster die wenigsten Streifen aufweist, finden Sie weitere Informationen im Druckerhandbuch.

Zum Seitenanfang