Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Regolazione del contrasto

# Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.
Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.

Nessuna regolazione | Regolazione del contrasto

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

   Sulla scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

3. Regolazione del contrasto

   Trascinare l'indicatore scorrevole del Contrasto (Contrast) verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.
   È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato all'indicatore scorrevole. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

   Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su OK.

4. Completare l'impostazione

   Fare clic su OK sulla scheda Principale (Main).
   Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

## Argomenti correlati

Combinazione di un livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni

Specifica della correzione del colore

Regolazione del bilanciamento del colore

Regolazione della luminosità

Regolazione dell'intensità

Inizio pagina