คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การป้อนกระดาษ > การป้อนกระดาษ > การป้อนซองจดหมาย

### การป้อนซองจดหมาย

สามารถทำการพิมพ์บนซองขนาด European DL และ US Comm. Env. #10 ได้

ที่อยู่จะถูกปรับแนวอัตโนมัติและทำการพิมพ์ตามทิศทางของซอง ทั้งนี้ต้องตั้งค่าจากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

ข้อสำคัญ ไม่สามารถใช้ซองประเภทต่อไปนี้ได้ - ซองที่มีการปั๊มลายหรือพื้นผิวแบบพิเศษ - ซองที่มีรอยพับสองส่วน (หรือรอยพับของสติ๊กเกอร์) - ซองที่มีตราประทับ

- ซองที่มีแถบพับทากาวซึ่งอยู่ในสภาพชื้นหรือติดเหนียวอยู่

1. เตรียมซองจดหมาย

กดมุมทั้งสี่และขอบของซองให้แบนราบ

หากซองโค้งงอ ให้จับมุมด้านตรงข้ามและค่อย ๆ บิดกลับไปในทิศตรงกันข้าม

หากมุมส่วนพับของซองมีรอยพับ ให้คลี่ให้เรียบ

ใช้ปากการีดขอบของซองด้านที่จ่ายเข้าและรอยพับให้เรียบ

ภาพข้างต้นเป็นมุมมองด้านข้างของซองด้านที่จ่ายเข้า

ข้อสำคัญ ซองอาจติดค้างในเครื่องพิมพ์ได้หากซองไม่เรียบหรือมีขอบที่ไม่ได้แนว ตรวจสอบว่าไม่มีส่วนโค้งงอหรือโป่งออกมาเกินกว่า 0.1 in / 3 mm

1. ป้อนซองจดหมาย

(B) ด้านหลัง

(C) ด้านที่อยู่

(1) จัดซองจดหมายให้ชิดไปทางด้านขวาของเทรย์ด้านหลัง (A) จากนั้นใส่ซองโดยหันด้านที่อยู่เข้าหาคุณ

รอยพับของซองควรจะหันหน้าคว่ำลงในด้านซ้าย

สามารถใส่ซองพร้อมกันได้สูงสุด 5 ซองในแต่ละครั้ง

(2) บีบแถบกำหนดแนวกระดาษและเลื่อนไปชิดด้านซ้ายของซอง

ห้ามเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแรงเกินไป กระดาษอาจป้อนจ่ายได้ไม่ถูกต้อง

(3) เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางขวา

เลื่อนคานกำหนดความหนาของกระดาษกลับไปทางซ้ายหลังการพิมพ์ผลงานเสร็จสิ้น

1. กำหนดการตั้งค่าจากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

(1) เลือก ซองจดหมาย ใน ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

(2) เลือกขนาดของซอง

เลือก DL Env. หรือ Comm. Env. #10 ใน ขนาดหน้า

เลือก DL Envelope หรือ #10 Envelope ใน Paper Size

(3) เลือก แนวนอน ใน การวางแนว

ข้อสำคัญ หากคุณไม่ได้กำหนด ขนาดหน้า (หรือ ขนาดกระดาษ) หรือ การวางแนว ไว้อย่างถูกต้อง ที่อยู่จะถูกจัดพิมพ์กล้บหัวหรือผิดแนวไป 90 องศา

หมายเหตุ เครื่องพิมพ์อาจเกิดเสียงรบกวนขณะทำการป้อนจ่ายซอง ในระบบปฏิบัติการ Windows หากผลงานพิมพ์กลับด้าน ให้เลือก หมุน 180 องศา ใน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ของไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

ด้านบน