Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Dodatek > Środki ostrożności

# Środki ostrożności

Aby bezpiecznie korzystać z drukarki, należy przeczytać ostrzeżenia i przestrogi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszym podręczniku. Nie należy korzystać z drukarki w sposób inny niż opisany w tym podręczniku. Może to spowodować nieoczekiwany wypadek, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie Zignorowanie tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie drukarki.

> Wybór miejsca | Drukarki nie należy umieszczać w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak alkohol lub rozcieńczalniki.
> Zasilanie | Wtyczki przewodu zasilającego drukarki nie wolno wkładać do gniazdka sieci elektrycznej (ani jej z niego wyjmować) mokrymi rękami.
> Wtyczkę należy zawsze wkładać do gniazda do końca.

> Nie wolno modyfikować, rozciągać, nadmiernie zginać, skręcać ani w inny sposób uszkadzać przewodu zasilania. należy stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

> Nie wolno podłączać drukarki do gniazdka zasilania, które jest już używane do podłączenia innego sprzętu (przedłużacze, 2- lub 3-drożne rozgałęziacze itp.).

> Nie wolno używać drukarki, gdy przewód zasilający jest zwinięty lub splątany.
> W przypadku pojawienia się dymu, nietypowych zapachów lub hałasów wydobywających się z drukarki należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z serwisem.

> Co pewien czas należy odłączyć drukarkę od zasilania i wyczyścić wtyczkę oraz gniazdo zasilania za pomocą suchej szmatki. Jeśli drukarka jest narażona na kontakt z dużą ilością kurzu lub dymu bądź pracuje w otoczeniu o wysokiej wilgotności, osad gromadzący się na wtyczce wchłania wilgoć i może spowodować uszkodzenie izolacji oraz pożar.

> Podczas burzy należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania i nie korzystać z niej. Pozostawienie drukarki podłączonej do źródła zasilania może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie drukarki, w zależności od stopnia intensywności burzy.
> Należy korzystać z przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką.
> Czyszczenie drukarki |

> Do czyszczenia drukarki należy używać wilgotnej szmatki. Nie wolno stosować substancji łatwopalnych, takich jak alkohol, benzen czy rozcieńczalniki.

> Jeśli substancja łatwopalna wejdzie w kontakt z elementami wewnętrznymi drukarki będącymi pod napięciem, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

> Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze odłączyć drukarkę od źródła zasilania. Przypadkowe włączenie drukarki podczas czyszczenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie drukarki.
> Konserwacja drukarki | Nie należy demontować ani modyfikować drukarki. We wnętrzu drukarki nie ma elementów, które wymagałyby czynności serwisowych ze strony użytkownika. W drukarce znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Nie wolno wykonywać procedur konserwacyjnych, które nie zostały opisane w tym podręczniku.
> Praca przy drukarce | W pobliżu drukarki nie należy używać rozpylaczy z łatwopalnym płynem. Jeśli rozpylany płyn dostanie się do elementów elektrycznych wewnątrz drukarki, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Ostrożnie Zignorowanie tych środków ostrożności może spowodować zranienie użytkownika lub uszkodzenie drukarki.

> Wybór miejsca | Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym ani narażonym na nadmierne wibracje.
> Drukarki nie należy ustawiać w miejscu bardzo wilgotnym lub zapylonym, wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, na zewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu źródła ciepła. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, drukarkę należy ustawiać w pomieszczeniu o temperaturze powietrza od 5°C do 35°C (41°F do 95°F) oraz wilgotności od 10% do 90% (bez kondensacji).
> Drukarki nie należy umieszczać na grubej tkaninie ani dywanie.
> Nie należy przymocowywać tylnej części drukarki do ściany.
> Zasilanie |

> Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.

> Nie należy używać przedłużaczy.

> Należy zadbać o to, aby miejsce wokół gniazdka zasilania było zawsze dostępne, tak aby w razie potrzeby można było łatwo odłączyć przewód zasilający.

> Praca przy drukarce | Podczas drukowania nie należy wkładać rąk ani palców do wnętrza drukarki.
> Podczas przenoszenia drukarkę należy trzymać ją z obu stron.
> Na drukarce nie należy stawiać ciężkich przedmiotów.
> Na drukarce nie należy umieszczać przedmiotów metalowych (spinaczy do papieru, zszywek itd.) ani pojemników zawierających substancje łatwopalne (alkohol, rozcieńczalniki).
> W przypadku dostania się metalowego przedmiotu lub płynu do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
> Nie należy transportować lub przechowywać drukarki w pozycji przechylonej, pionowej lub odwróconej. Może to spowodować wyciek atramentu i uszkodzenie drukarki.
> Kasety FINE (Kasety z atramentem) | Kasety FINE (kasey z atramentem) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta bądź podać jedną lub dwie szklanki wody do popicia. W przypadku podrażnienia lub uczucia dyskomfortu należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
> Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. Jeśli atrament wejdzie w kontakt ze skórą, należy ją natychmiast umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie oczu lub skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
> Kasetami FINE (kasetami z atramentem) nie należy potrząsać. Może to spowodować wyciek atramentu oraz poplamienie odzieży lub otoczenia.

> Nigdy nie należy dotykać styków elektrycznych lub dysz głowicy drukującej kasety FINE (kasety z atramentem) po zakończeniu drukowania.

> Metalowe części mogą być bardzo gorące i mogłyby spowodować poparzenia.

> Kaset FINE (kaset z atramentem) nie należy wrzucać do ognia.
> Nie należy demontować ani modyfikować kaset FINE.
> Z kasetami FINE należy obchodzić się ostrożnie — nie należy ich mocno ściskać ani upuszczać.

> Kaset FINE nie należy przemywać i przecierać.

> Po zainstalowaniu kasety FINE nie należy jej wyjmować, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba.

Uwaga dotycząca umieszczania drukarki w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, takich jak lampy fluoresecencyjne

Drukarkę należy umieścić w odległości co najmniej 15 cm / 5 cm ,91 cala od innych urządzeń elektrycznych, takich jak lampy fluorescencyjne. Jeśli odległość będzie mniejsza, drukarka może pracować nieprawidłowo z powodu zakłóceń fluorescencyjnych.

Przy wyłączaniu zasilania

Przy wyłączaniu zasilania należy zawsze nacisnąć przycisk zasilania i upewnić się, że zgasła zielona kontrolka włączonego zasilania. Odłączenie kabla zasilającego przy zapalonej lub migającej kontrolce włączonego zasilania zapobiega właściwej ochronie głowicy drukującej i może spowodować niemożność druku.

Powrót do góry