Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

# Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

- Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały potwierdzone>

  Wyniki drukowania są niezadowalające

- Kwestia 2: czy używasz odpowiedniego typu papieru? Sprawdź następujące elementy:

  - Sprawdź czy używany papier nadaje się do wybranego zastosowania.

    Ładowanie papieru

  - Przy wykonywaniu wydruku bez marginesów upewnij się, że używany papier nadaje się do tego.

    Jeśli używany papier nie nadaje się do wydruków bez marginesów, jakość wydruku na górze i dole arkuszy może być niższa.

    Obszar wydruku

- Kwestia 3: wyrównaj zawinięcia i włóż papier.

  - W przypadku zwykłego papieru

    Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.

    Dłuższe leżenie arkuszy papieru na tylnej tacy może spowodować ich zawinięcie się. W takim przypadku odwróć arkusze na drugą stronę. Może to pomóc usunąć problem.

    Zalecamy wkładanie nieużywanego papieru do opakowania i trzymanie go poziomo.

  - W przypadku innych rodzajów papieru

    1. Jeśli specjalny papier ma stronę do zadruku (A) skierowaną do góry, przykryj go arkuszem zwykłego papieru, co pozwoli uniknąć jego zaplamienia lub porysowania powierzchni.

    2. Odegnij papier w przeciwną stronę do kierunku aktualnego odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.

    3. Zobacz, czy zniekształcenie papieru na wysokość nie jest większe niż 0,08 – 0,2 cala (od 2 do 5 mm) (B).

       Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.

  uwaga

  - Zależnie od typu nośnika na papierze mogą pojawić się smugi lub może on zostać załadowany niepoprawnie, nawet jeśli nie jest zwinięty. W takiej sytuacji, postępuj zgodnie z powyższą procedurą, co pozwoli usunąć zniekształcenia przed wydrukiem. Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.

- Kwestia 4: Jeśli ustawiona jest wysoka intensywność, zmniejsz ją w sterowniku drukarki za pomocą opcji Intensywność (Intensity) i spróbuj wykonać wydruk ponownie.

  W przypadku drukowania obrazów przy wysokiej intensywności, zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje zawijanie papieru.

  Zmniejsz w sterowniku drukarki ustawienie opcji Intensywność (Intensity) i spróbuj wykonać ponownie wydruk.

  1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

     Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)

  2. Na arkuszu Główne (Main) wybierz opcję Kolor/intensywnosć (Manual for Color/Intensity) i kliknij przycisk Ustaw (Set).

  3. Aby zmienić ustawienie intensywności, na arkuszu Dopasowanie kolorów (Color Adjustment) i przesuń suwak Intensywność (Intensity).

  1. Otwórz okno dialogowe Print (Drukuj).

     Otwieranie okna dialogowego [Page Setup/Ustawienia strony] i [Print/Drukowanie] (komputery Macintosh)

  2. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Opcje koloru (Color Options).

  3. Aby zmienić ustawienie intensywności, przesuń pasek Intensywność (Intensity).

- Kwestia 5: czy wydruk jest wykonywany poza zalecanym obszarem drukowania?

  Jeśli drukowanie wykracza poza zalecany obszar wydruku papieru, jego dolny brzeg może zostać poplamiony atramentem.

  Należy zmienić wymiary oryginalnego dokumentu w aplikacji.

  Obszar wydruku

- Kwestia 6: czy rolka podawania papieru nie jest zabrudzona?

  Wyczyść rolkę podawania papieru.

  Okresowa konserwacja

  uwaga

  - Czyszczenie powoduje zużywanie rolki, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

- Kwestia 7: czy wnętrze drukarki nie jest brudne?

  Drukowanie dwustronne może zabrudzić drukarkę atramentem i być przyczyną smużenia na kolejnych wydrukach.

  Aby wyczyścić wnętrze drukarki, wykonaj czyszczenie przy użyciu płyty dolnej.

  Czyszczenie wnętrza drukarki

  uwaga

  - Aby zabezpieczyć wnętrze drukarki przed plamami, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.

- Kwestia 8: Wydłuż czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time).

  Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć. Pozwoli to uniknąć smużenia i zarysowań.

  1. Upewnij się, czy drukarka jest włączona.

  2. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

     Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)

  3. Kliknij kartę Konserwacja (Maintenance) i polecenie Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

  4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time), a następnie kliknij polecenie Wyślij (Send).

  5. Potwierdź wiadomość i kliknij przycisk OK.

  1. Upewnij się, czy drukarka jest włączona.

  2. Uruchom program Canon IJ Printer Utility.

     Otwieranie programu [Canon IJ Printer Utility] (komputery Macintosh)

  3. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

  4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time), a następnie kliknij polecenie Wyślij (Send).

  5. Potwierdź wiadomość i kliknij przycisk OK.

- Kwestia 9: przestaw dźwignię grubości papieru.

  Wyreguluj dźwignię grubości papieru zgodnie z używanym do wydruków typem papieru.

  Przejdź do części Ładowanie papieru.

  W zależności od drukowanych danych może dojść do porysowania powierzchni wydruku lub zasmużenia rogów i brzegów papieru. Może się tak stać nawet w przypadku takich typów papieru, które wymagają ustawienia dźwigni na lewo. W takim przypadku przestaw dźwignię grubości papieru na prawo.

  * Po zakończeniu drukowania, przestaw dźwignię z powrotem na lewo. Jeśli dźwignia nie zostanie przestawiona z powrotem na lewo, odstęp między włożonym papierem i głowicą drukarki będzie większy, wskutek czego wnętrze drukarki będzie się bardziej brudzić. Może to również spowodować spadek jakości wydruku.

  uwaga

  - Jeśli rogi lub brzegi papieru są zasmużone, spróbuj wykonać wydruk przy dźwigni grubości papieru przestawionej na prawo.

- Kwestia 10: czy papier nie jest rysowany przez inny włożony papier?

  W przypadku niektórych nośników, papier podawany z tylnej tacy może być zarysowywany przez inny włożony do niej papier. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.

Góra strony