고급 가이드 > 문제 해결 > 인쇄 결과가 만족스럽지 못한 경우 > 인쇄 결과가 없는 경우/흐리게 인쇄되는 경우/컬러가 정확하지 않은 경우/흰색 선이 있는 경우

# 인쇄 결과가 없는 경우/흐리게 인쇄되는 경우/컬러가 정확하지 않은 경우/흰색 선이 있는 경우

- 점검 1: 용지 및 인쇄 품질 설정을 확인하였습니까?

  인쇄 결과가 만족스럽지 못한 경우

- 점검 2: FINE 카트리지가 올바르게 설치되어 있습니까?

  FINE 카트리지를 제거한 후 이를 다시 설치합니다. FINE 카트리지를 다시 설치하여 인쇄 결과를 향상할 수 있습니다.

  또한 보호 테이프(A)를 제거했는지 확인합니다.

- 점검 3: 노즐 점검 패턴을 인쇄하고 프린트 헤드 청소와 같은 필요한 유지 관리 작업을 수행합니다.

  노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 노즐에서 잉크가 올바르게 분사되는지 확인합니다.

  노즐 점검 패턴 인쇄, 프린트 헤드 청소 및 프린트 헤드 정밀 청소는 유지 관리를 참조하십시오.

  - 노즐 점검 패턴이 정확하게 인쇄되지 않은 경우:

    프린트 헤드 청소를 수행한 후 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 패턴을 확인합니다.

  - 프린트 헤드 청소를 두 번 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우:

    프린트 헤드 정밀 청소를 수행합니다.

    프린트 헤드 정밀 청소를 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우 이를 다시 수행해 봅시다.

  - 프린트 헤드 정밀 청소를 두 번 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우:

    잉크를 다 썼을 수 있습니다. FINE 카트리지를 교체합니다.

- 점검 4: FINE 카트리지의 잉크가 소모되면 이를 새 카트리지로 교체하십시오.

- 점검 5: 한 면만 인쇄 가능한 용지를 사용하는 경우 인쇄 가능한 면이 위로 향하도록 용지가 로드되었는지 확인합니다.

  이러한 용지의 잘못된 면에 인쇄하면 인쇄물이 흐리거나 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.

  인쇄 가능한 면에 대한 자세한 내용은 용지와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 점검 6: 용지 두께 레버 설정을 변경합니다.

  인쇄하려는 용지 종류에 따라 용지 두께 레버 위치를 조정합니다.

  용지 로드하기를 참조하십시오.

  인쇄 내용에 따라 레버를 왼쪽으로 설정해야 하는 용지 종류의 경우에도 인쇄면이 긁히거나 용지의 모서리나 가장자리에 얼룩이 생길 수 있습니다. 이 경우에 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정합니다.

  * 인쇄를 끝낸 후에는 용지 두께 레버를 왼쪽으로 되돌립니다. 레버를 왼쪽으로 되돌리지 않으면 프린트 헤드와 로드된 용지 사이의 간격이 넓어져 프린터 내부가 쉽게 지저분해질 수 있습니다. 또한 이는 인쇄 품질을 떨어질 수 있습니다.

  참고

  - 용지의 모서리에 얼룩이 있으면 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정하여 인쇄해 보십시오.

맨 위로