Guía avanzada > Mantenimiento > Mantenimiento desde un equipo > Limpieza de los cabezales de impresión

# Limpieza de los cabezales de impresión

La función de limpieza de los cabezales de impresión elimina el bloqueo de los inyectores del cabezal de impresión. Limpie los cabezales de impresión si la impresión pierde intensidad o no se imprime un color determinado, pese a tener suficiente tinta.

El procedimiento que debe seguirse para limpiar los cabezales es el siguiente:

## Limpieza (Cleaning)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Asegúrese de que la impresora está encendida y, a continuación, haga clic en Limpieza (Cleaning) en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

   Comenzará la limpieza de los cabezales de impresión.

3. Finalice la limpieza.

   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.
   A continuación, se abrirá el cuadro de diálogo Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

4. Compruebe los resultados.

   Para comprobar si la calidad de impresión ha mejorado, haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern). Para cancelar y comprobar este proceso, haga clic en Cancelar (Cancel).

   Si después de limpiar el cabezal una vez no se resuelve el problema, repita el proceso varias veces más.

## Limpieza a fondo (Deep Cleaning)

Limpieza a fondo (Deep Cleaning) realiza una limpieza más minuciosa que Limpieza (Cleaning). Realice una limpieza a fondo cuando, tras efectuar dos veces el proceso de limpieza, no haya conseguido resolver el problema.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. En la ficha Mantenimiento (Maintenance), haga clic en Limpieza a fondo (Deep Cleaning).

   Se abre el cuadro de diálogo Limpieza a fondo (Deep Cleaning). Siga las instrucciones que se le indiquen en el cuadro de diálogo.
   Haga clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items) para que se muestren los elementos necesarios que se deben comprobar antes de realizar la acción Limpieza a fondo (Deep Cleaning).

3. Asegúrese de que la impresora esté encendida y haga clic en Ejecutar (Execute).

   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

   Comenzará la limpieza a fondo de los cabezales de impresión.

Importante

- Limpieza (Cleaning) consume una pequeña cantidad de tinta. Por el contrario, Limpieza a fondo (Deep Cleaning) consume una cantidad de tinta mayor que la acción Limpieza (Cleaning).
  Si limpia los cabezales de impresión con excesiva frecuencia, agotará rápidamente la tinta de la impresora. Por lo tanto, le recomendamos que limpie los cabezales sólo cuando sea necesario.

Nota

- Si no se aprecian mejoras tras la Limpieza a fondo (Deep Cleaning) apague la impresora y vuelva a llevar a cabo la limpieza más adelante. Si aún así no se soluciona el problema, es posible que la tinta se haya agotado. Si desea conocer los detalles acerca de cómo corregir el problema, consulte "El equipo se mueve pero no expulsa tinta".

## Tema relacionado

Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

Principio de página