Petunjuk Lanjut > Perawatan > Melakukan Perawatan dari Komputer > Membersihkan Kepala Cetak

# Membersihkan Kepala Cetak

Fungsi pembersihan kepala cetak memperbolehkan Anda untuk mengeluarkan sumbatan dalam mulut semprot kepala cetak. Laksanakan pembersihan kepala cetak jika pencetakan kabur atau warna tertentu gagal dicetak, meskipun tinta masih cukup.

Prosedur untuk membersihkan kepala cetak adalah sebagai berikut:

## Pembersihan

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pastikan pencetak nyala dan kemudian klik Pembersihan pada tab Perawatan

   Pembersihan kepala cetak dimulai.

3. Selesaikan pembersihan

   Klik OK saat pesan konfirmasi muncul.
   Selanjutnya, kotak dialog Pemeriksaan Mulut Semprot terbuka.

4. Periksa hasilnya

   Untuk memeriksa apakah kualitas cetak telah membaik, klik Cetak Pola Pemeriksaan. Untuk membatalkan proses pemeriksaan, klik Batal.

   Jika sekali pembersihan kepala tidak menyelesaikan masalah kepala cetak, bersihkan sekali lagi.

## Pembersihan Tingkat Dalam

Pembersihan Tingkat Dalam lebih menyeluruh daripada Pembersihan. Laksanakan pembersihan tingkat dalam ketika mencoba dua kali pembersihan tidak menyelesaikan masalah kepala cetak.

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Klik Pembersihan Tingkat Dalam pada tab Perawatan.

   Kotak dialog Pembersihan Tingkat Dalam terbuka. Ikuti petunjuk pemakaian yang ditunjukkan dalam kotak dialog.
   Klik Pemeriksaan Awal Item untuk menampilkan item yang Anda butuhkan untuk memeriksa sebelum melaksanakan Pembersihan Tingkat Dalam.

3. Pastikan pencetak nyala dan klik Laksanakan.

   Klik OK saat pesan konfirmasi muncul.

   Pembersihan tingkat dalam kepala cetak dimulai.

Penting

- Pembersihan mengonsumsi sedikit tinta. Pembersihan Tingkat Dalam mengonsumsi jumlah tinta yang lebih banyak daripada Pembersihan.
  Pembersihan kepala cetak yang sering dilakukan akan menghabiskan pasokan tinta pencetak Anda dengan cepat. Oleh karena itu, laksanakan pembersihan hanya ketika diperlukan.

Catatan

- Jika tidak ada tanda perbaikan setelah Pembersihan Tingkat Dalam, matikan pencetak dan laksanakan lagi. Jika masih tidak ada tanda perbaikan, tinta mungkin telah habis. Untuk detil mengenai tindakan perbaikan yang harus dilakukan, lihat "Pencetak Bekerja Tetapi Tinta Tidak Keluar."

## Topik Terkait

Memeriksa Mulut Semprot Kepala Cetak

Atas halaman